### 3. Silindr sürət dövrəsinin idarə edilməsi I

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Cüt silindr sürətinə dair 5-dən artıq yanaşmanın izahını verəcək;
2. Qarşılıqlı cüt silindrli dövrəni işlətmək ücün, dövrəni düzgün konfikurasiya etmək, sürətli çıxış klapanı, yoxlama klapanı, boğucu klapan və məkik (OR) klapanından düzgün istifadəni biləcək.
3. 5/2 yollu klapanın düyməsini sıxıb, silindrin qarşılıqlı hərəkəti silindrin sürəti kimi artacaq və ya azalacaqdır.

Təcrübə materialları:

1. Boru;
2. Sıxılmış hava.

Avadanlıq və alətlər:

1. İkili silindr;
2. Ehtiyat yastıqlı ikili silindr;
3. 3/2 yollu əl ilə işləyən klapan;
4. 5/2 yollu əl ilə işləyən klapan;
5. 5/2 yollu hava təzyiqi ilə idarə olunan klapan;
6. Sürətli çıxış klapanı;
7. Qoruyucu klapan;
8. Sürəti idarə edən klapan;
9. 2 portlu 2 pozisiyalı diyircəkli linklə idarə edilən klapan;
10. Hava kompressoru idarəetmə vahidi;
11. İş lövhəsi.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Silindr

(1) | Silindir borusu. Onun gücünü artırmaq üçün boru üzərinə 20mm qalınlığında xrom örtülür və bundan sonra səth 1.6S ilə düzəldilir. Silindr üçün geniş istifadə edilən borular yüksək təzyiq keçirici alüminium boru, sıxılmış polad borusu və bürünc borulardır.
(2) | Porşen çubuğu. Materiallar eroziyaya qarşı dayanıqlı S 45C dəzgah strukturlu karbon poladıdır və borular xrom ilə örtülərək aşınmaya qarşı təkmilləşdirilmişdir.
(3) | Üst örtük və çubuq örtüyü. 2 örtük portu, porşen, çubuq fırlanmasını və digər ehtiyat yastıqlarını əhatə edir. Material kimi sink, tökmə dəmir, alüminium ərintisi və polad ərintisi istifadə olunur.
(4) | İkili silindrin hərəkəti. İkili silindr alternativ bir şəkildə porşen üçün sıxılmış havanı təmin edərək, silindri geri və irəli hərəkət etdirir. Beləliklə, irəli və geri hərəkətlər mümkündür. Ümumi ikili silindr Şəkil 1-də göstərildiyi kimi təsvir edilir.