Dövrə tərtibat modeli olaraq 2 silindri işlədərkən, ən geniş istifadə edilən A+B+B-A- ardıcıllıq dövrəsini hazırlayacaqsınız. Birincisi, bunu sadələşdirilmiş ifadə ilə ifadə edin və onları aşağıdakı kimi qruplaşdırın. İkincisi, pnevmatik dövrəni yaradın və limit düymələrini yerləşdirin. Minimum siqnal bloklanması iki tərəfli elektron klapan istifadə edildikdə tətbiq edilir.

A+ B+ /B- A-
(Qrup 1) (Qrup 2)

Şəkil 8 pnevmatik dövrəni göstərir. Üçüncüsü, idarəetmə dövrəsini qurun. İdarəetmə dövrəsini qurmaq üçün 2 paralel üfüqi və ya şaquli xətt çəkin.

Cylinder A - Silindr A
Cylinder B - Silindr B

(Şəkil 7) Pnevmatik dövrə

1 | Releni idarəetmə dövrəsində olduğu kimi, çox sayda (qrup sayı -1) yerləşdirin və əsas dövrəyə qrup xəttini çəkin.
2 | LS1 son addım tamamlama siqnalı ilə başlanğıc siqnalını birləşdirin, özünü təmin edin. Əsas dövrədən ayrılan qrup xəttində “a” və “b” siqnal kontaktlarını çəkin.
3 | I xəttini birbaşa A + üçün elektromaqnit mexanizm sol 1 ilə birləşdirin.
4 | 1-ci qrupun 1-ci addımının bitməsindən sonra 1-ci qrupun 2-ci mərhələsinə qədər, 1-ci qrupun 2-ci-addımını LS2-ə daxil edin və onu sol3-ə birləşdirin.
5 | 1-ci qrup işlənmişdirsə, siqnal 2-ci qrupa keçənədək, 1-ci qrup yenidən qurulmalıdır. Buna görə, 2-ci tamamlama siqnalı LS4 ilə, özünü davam etdirmə yerinə yetirilməlidir.
6 | -in nəticəsi olaraq, siqnal əsas dövrədə qrup 2-dədir. Beləliklə, 2-ci qrupu birbaşa sol 4 ilə birləşdirin. O 4-cü addıma doğru hərəkət edir.
7 | 3-cü addımda tamamlanan siqnalın yerləşdirilməsi yolu ilə 2-ci xətdə sol2 qoşulması ilə dövrə tamamlanır.

Eyni şəkildə, siqnalların azaldılması sayəsində minimum siqnal bloklaşdırılması, dövrə tərtibatında sadədir, idarəetmə cihazlarının azaldılması səbəbindən bu qənaətcildir. Lakin sistem və ya dəzgah dayanma halında söndürülmədiyi təqdirdə, siqnala bağlı elektromaqnit mexanizm vasitəsilə qrupda cərəyan mövcud olduqda əlverişsiz şərait ortaya çıxır. Və əvvəllər minimum siqnal bloklanmasını izah edən maksimum siqnal bloklanması yalnız bir silindri idarə edən 2 tərəfli elektron klapan ilə istifadə olunurdu. Elektron pnevmatik dövrədə o məhdud istifadə olunur.