(Qeydlər: 10mH induktorun XL qiyməti verilmiş 1 KHz - 100KHz tezlik diapazonu üçün 1mH induktorunun (6.3Q -630Q) XL qiymətindən 10 dəfə yüksəkdir (63Ω-6. 3KΩ). Başqa sözlə, çıxışda tam müqavimət 1 mH induktorla zəifdir.)

Q = XL / R = 2 πfL / R düsturundan istifadə etməklə 10 mH və 1 KΩ ardıcıl dövrə üçün l KHz, l0KHz və 100 KHz-də Q qiymətini hesablayın.

(Qeydlər: Statorun sabit tərkibini ifadə etmək üçün bu eksperimentlərdə xarici rezistordan istifadə edilir. Adi vəziyyətdə statorun daxili SC müqavimətindən istifadə edilərək statorun Q qiyməti müəyyən edilir).

(3) Xülasə

Statorun induktivliyi dönmələrin kvadratı ilə düz mütənasibdir. Statorun Q qiymətini artırmaq üçün SC müqaviməti minimuma endirilməlidir. Yüksək nüfuzetmə və aşağı nüvədə itki kimi yüksək nüvə materialından istifadə edilən zaman dönmələr eyni induktivlik miqdarı üçün azaldıla və buna görə də Q arta bilər.

İnduktiv müqavimətdə gərginlik cərəyanı 90 dərəcəyə qədər gətirir. R-L ardıcıl dövrəsinin tam müqaviməti:

Tam müqavimət tan ø = XL / R faza bucağına malikdir.

XL induktiv müqavimət induktordan keçən tezliklə düz mütənasibdir. Bu səbəbdən induktordan filtrasiya elementi kimi istifadə oluna bilər.

2. Tutum və RC dövrələrinin yoxlanılması

(1) Verilmiş dövrəyə əsasən elektrik şəbəkəsini qoşmağa və yoxlamağa çalışın.

(2) Tutum və RC dövrələri proseduru.

Lövhədən lövhəyə montaj qaydasına uyğun qurun. Tutum müqaviməti eksperimentləri.

Funksiya generatorunun çıxışını sinusoidal dalğaya təyin edin (100 KHz, 20VP-P) və çıxışı lövhənin sol tərəfində “f” terminallarına birləşdirin. Ossiloqrafın CH-I və CH-2 şuplarını şəkildəki kimi qoşun.