(a) Detal simvolu (b) Sadələşdirilmiş

(A) Yaysız

(a) Detal simvolu (b) Sadələşdirilmiş

(B) Yaylı

(Şəkil 2) Tək silindr diaqramı

2. İdarəetmə klapanı qurmağın qaydaları:

(1) | Bir idarəetmə dövrəsi tərtib edildiyi zaman, diaqramda klapan simvolu yalnız struktur və əməliyyat prinsipini ilə çıxış etməkdən başqa, həm də klapanın funksiyasını ifadə etməlidir. Buna görə də klapanı simvol kimi çəkərkən, KS B 0054-də klapan simvollarını müəyyən edən təlimat yerinə yetirilməlidir;
(2) | Klapan simvolunun düyməsi sağ düzbucaqlı və ya kvadrat şəklində ifadə olunur; (Şəkil 3)
(3) | İdarəetmə cihazının əsas simvolu 1 düzbucaqlı (və ya kvadrat) və ya bitişik çox düzbucaqlıdır (Şəkil 4).

(Şəkil 3) Klapan simvol düyməsi

(Şəkil 4) İdarəetmə cihazının əsas simvolu

(4) | Axın yolu simvolları, kontakt nöqtəsi, yoxlama klapanı, nizamlayıcı qurğu və s. xüsusi simvollar istisna olmaqla əsas düzbucaqlılarda ifadə olunur. (Şəkil 5)
(5) | Əməliyyat mövqeyində baş verən axın yolu mövqeyi idarəetmə simvoluna əsasən düzbucaqlı mərkəzə sıxılmış düzbucaqlı şəklində ifadə olunur. Belə ki, onun axın yolu xarici kontakt dəliyinə uyğun olmalıdır. (Şəkil 6)

Flux Path - Axın Yolu; Throttle - Drossel - Boğaz (kanalı daraldıcısı); Shut-off- Qapanma;
Contact point - Əlaqə nöqtəsi; Normal position - Adi vəziyyət; Operation position- İşlək Vəziyyəti

(Şəkil 5) Axın yolu simvolu

(Şəkil 6) Axın yolu mövqeyi