3 | Konversiya funksiyası - Enerji almış halqa dövrəni və kontakt dövrəsi ayrıldığı üçün hər bir dövrədə müxtəlif növ siqnallar ola bilər.

Məsələn: Halqa gərginliyi DC 24V - kontakt gərginliyi AC 220V

4 | Yaddaş funksiyası - Relelər kontaktlardan istifadə edərək giriş vəziyyətini saxlaya bilər və əməliyyat siqnalını yadda saxlaya bilər.
5 | Digər həndəsi funksiyalar, tənzimləmə funksiyaları, test funksiyaları və xəbərdarlıq funksiyaları.

Aşağıdakı elementlər relelərin hər bir növünün xüsusiyyətləri ilə kifayət qədər göstərici əldə etmək üçün nəzərdən keçirilməlidir.

- Sarğının müntəzəm gərginliyi və cərəyan sərfiyyatı
- Kontakt tutumu
- Xidmət dövrü
- Kontakt etibarlılığı

- Kontaktların sayı
- Tətbiq edilən gərginliyin növü
- Əməliyyat vaxtı və geri dönmə vaxtı
- Quraşdırılma metodu

1 | Müntəzəm gərginlik; Halqada əməliyyat üçün standart gərginlik: DC12, 24V, AC 110, 220V və s.
2 | Kontaktların sayı; - Relədə kontaktların sayı. Məsələn: 4c kontakt növləri və ya 2a 2b kontakt növləri.
3 | Kontaktın tutumu; Kontakt göstəricisi üçün standart dəyər. Kontakt gərginliyi və kontakt cərəyanının birləşməsi: A A, 1A, 5A, 10A kimi istifadə olunur.
4 | Əməliyyat müddəti; releyə tətbiq olunan təzyiqə cavab olaraq gecikmə müddətini əks etdirən sürətli cavab müddəti. Vahid olaraq ms istifadə olunur.

(2) | Vaxt ötürücü vahidi. Vaxt ötürücü vahididə “taymer” adlanır. Çıxış gecikmə müddəti müəyyən edildikdə, giriş siqnalı gəldikdə, əvvəlcədən müəyyən edilmiş müddətdə çıxış siqnalı yaradıldıqdan sonra (kontaktları açın və ya bağlayın). Siqnal emalında zamanın idarə edilməsində istifadə edilən bir ardıcıl idarəetmə cihazıdır. Cədvəl 3 taymer növlərini və bu xüsusiyyətləri göstərir.

Cədvəl 3. Taymerin növləri və xüsusiyyətləri

| Elektrik taymeri | Mühərrik taymeri | Elektromexaniki taymer | Hava taymeri
Əməliyyat gərginliyi | ACI 10, 220V DC 12, 24, 48V | AC 110V 220V | AC 110V 220V | AC110,220V DC 12, 24, 48V
Qurulma vaxtı | 0.05s ∼ 180s | 1s ∼ 24h | 5s ∼ 999.9s | 1s ∼ 180s
Vaxt | ON, OFF | ON | ON | ON, OFF
Səhv vaxtı yenidən qurun | ±1% ∼ 3% | ±1% ∼ 2% | ±0.002s | ±1% ∼ 3%
Xidmət dövrü | Uzun | Normal | Uzun | Qısa
Xüsusiyyətlər | Tez-tez istifadə və qısa vaxt qurulması üçün yaxşıdır -kiçik ölçü | Uzun vaxt qurulması üçün yaxşıdır -temperatur dəyişikliyində az fərqlilik | Həssas əməliyyat üçün Əməliyyatı izləmə funksiyası | Həssas əməliyyat üçün deyil