### 12. Dövrənin giriş-çıxışında surətin idarə edilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Hidravlik dövrə üçün 3-dən artıq yanaşmanı izah edəcək;
2. Dövrənin daxili və xarici ölçməsini yaxşı yerinə yetirmək üçün, sürət idarəetməsini konfiqurasiya etmək və axın idarəetmə klapanını yaxşı tənzimləməyi bacaracaq.

Təcrübə materialları:

1. Kabel;
2. Hidravlik yağ.

Avadanlıq və alətlər:

1. İkili silindr;
2. Yardımçı klapan;
3. 4 portlu 2 pozisiyalı birbaşa klapan;
4. Axın idarəetmə klapanı;
5. Hidravlik nasos vahidi;
6. Axın sayğacı;
7. Tənzimləyici ölçən;
8. İş lövhəsi.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Axın idarəetmə klapanı

(1) | Axın tənzimləyici klapan. Axın idarəetmə klapanları hidravlik sistemdə iş sürətini, yəni işlədicinin sürətini idarə edir. Axın tənzimləyici klapanlar iş sürətini idarə etmək üçün işlədicinin içində və ya xaricində olan mayelərin axın dərəcəsini idarə edir. Boğucu klapanları əsas axını idarəetmə klapanlarıdır. İynə tipli, sarğı qutusu tipli və disk tipli üç növ boğucu klapan vardır. İynə növləri sarğı qutusu növlərindən daha asan idarə olunduğundan, bunlar ən çox istifadə olunur. Ancaq son zamanlarda disk tipləri idarəetmənin asanlığı və az sızma səbəbindən geniş istifadə olunur.
(2) | Boğucu klapanı. Boğucu klapanları sadə quruluşu, asan işləməsi və axın dərəcəsinin tənzimlənməsinin rahat olması səbəbindən geniş istifadə olunur. Sabit açılış aralığında belə axın həcmi əsas təzyiq və ikinci təzyiq olmaqla fərqlənir. Beləliklə, onlar təzyiqlərdə kiçik dəyişikliklərə malik olan və az incə dəqiqlik tələb edən tətbiqlərdə istifadə edilə bilər. Boğucu klapanlar iki əsas növdə qruplaşdırıla bilər: dəyişən tiplər və sabit tiplər. Çox hallarda dəyişən tiplər istifadə olunur. Şəkil 1 axın klapanının quruluşunu göstərir. Şəkildə gördüyümüz kimi, hər iki istiqamətdə də idarəetmə edilə bilər.
(3) | Birtərəfli boğucu klapan. Bunlar yoxlama klapanları paralel olaraq əlaqəli dəyişən boğucu klapanlarıdır. Bu idarəetmə tək yönlü axındır və tərs istiqamətdə sərbəst axını təmin edir. Bu klapanlara həmçinin sürət tənzimləyici klapanlar və ya sürətləndirici idarəedici kimi baxılır. Şəkil 2 birtərəfli drossel klapanının strukturunu göstərir. Şəkil 2 (a) idarə olunan axın vəziyyətini göstərir. Konusa bənzər poppet, axın hövzəsinin idarə olunmasına görə axın yolunun kəsişən sahəsini tənzimləmək üçün tənzimləmə vintini döndərərək düzəldilə bilər. Şəkil 2 (b) sərbəst axın vəziyyətini göstərir. Axınlar yoxlama klapanı vasitəsilə axır.