two-wire control device -iki məftilli nəzarət dövrəsi
(Şəkil 9) Üç mövqeli, ikiqat aralayan (fasiləli) selektor ayırıcı

• Ardıcıl mühərrik nəzarəti. Starterlərin digərinin enerji verilmədiyinə görə birinin işə salınması mümkün olmayacaq şəkildə birləşdirilməsi (qoşulması) metoduna ardıcıl nəzarət (idarəetmə) deyilir. Bu, buraxma nasosu üçün nəzərdə tutulan işəsalma nasosu (mühərrik işə salınarkən yanacağın verilməsi üçün nasos)kimi maşınla əlaqədar köməkçi avadanlıq əsas maşına dəyəcək xəsarətin qarşısını almaq üçün işlədilməsi lazım olan vaxt tələb olunur. Şəkil 10-da ardıcıl nəzarət üçün məftillə birləşdirilən standart starter göstərilir.

(Şəkil 10) Ardıcıl mühərrik nəzarəti

(Şəkil 11) Ardıcıl motor nəzarətin pilləli diaqramı

M2 sarğısının nəzarət dövrəsi M1 sarğının saxlayıcı kontaktları vasitəsi ilə məftillə birləşdirilir. Nəticə ikinci starterdədir və bu, M1 sarğısına enerji verildikdən sonraya qədər işəsalmadan qorunur. Əksər mühərriklər avtomatik şəkildə İŞƏSALMA-DAYANDIRMA düyməsi ilə şəkil 12-də göstərildiyi kimi işə salına bilər..