4 | LAMPA 4 həmişə QOŞULU vəziyyətdə olur, PBS1 və PBS2 eyni zamanda yandırılanda istisna edilir.

(2) Model çertyoju

(3) Ünvan təyinatı

Simvol | Kontakt | İçindəkilər
PBS 1 | %IX0.0.0 | Giriş düymə açarı 1
PBS 2 | %IX0.0.1 | Giriş düymə açarı 2
Lampa 1 | %QX0.1.1 | Çıxış indikatoru 1
Lampa 2 | %QX0.1.2 | Çıxış indikatoru 2
Lampa 3 | %QX0.1.3 | Çıxış indikatoru 3
Lampa 4 | %QX0.1.4 | Çıxış indikatoru 4
RA | %MX001 | Dövrə konfiqurasiyası üçün köməkçi rele 1
RB | %MX002 | Dövrə konfiqurasiyası üçün köməkçi rele 2

(4) Sistem diaqramı