Pressure switch - Təzyiq açarı
Drain valve - Drenaj klapanı
Connect pipe - Birləşdirici klapan
Press gauge - Manometr
Relief valve-Qoruyucu klapan
Shut-off valve - Bağlayan klapan

(Şəkil 3) Hava konteyneri

Pnevmatik sistemdə maksimum təzyiq 10 kg/sm2-dən az olduqda ya qarşılıqlı kompressor, ya da fırlanan kompressor uyğundur. Kompressordan istifadə edərkən, bir kompressor yüksək təzyiqli hava təzyiqindən çox hava təzyiqinin düzgün axını (çıxış) vəziyyətində olmasını təmin edərsə, bu daha səmərəlidir.

(2) | Bir neçə pnevmatik kompressorun təyin edilməsi. Kompressoru müəyyən edərkən, daha böyük qabiliyyət, daha yaxşı məhsuldarlıq nəzərə alınmalıdır. Kiçik tutumlu kompressorları paralel yerləşdirməkdənsə, daha böyük tutumlu bir kompressoru əldə etmək daha yaxşıdır. Belə ki, böyük kompressor nəyinsə düzgün olmaması halında iş dayanmalı olur.

Bu fəlakətin qarşısını almaq üçün 2 böyük ölçülü kompressor lazımdır. Kompressorun müəyyənləşdirilməsində, obyektlərin genişləndirilməsi, gələcəkdə hava həcminin böyük tələbi səbəbindən ehtiyac duyulan bir və ya birdəfəlik (həcmlərdən) ən azı 50% çox olan hava təzyiq həcminin əlavə ehtiyatı, həm də havanın boşaldılması və həcminə görə kompressorun lazım olduğunu müəyyən etmək üçün həcmini bölüşdürmək olar. Yükün dəyişməsi səbəbindən hava həcmindəki dəyişiklikləri nəzərdə tutulan vaxtda bilmək və hava kompressorlarını əsas yük və əlavə yük olmaqla bölüşmək düzgündür.

2. Qarşılıqlı əməliyyat dövrəsi

(1) | Qarşılıqlı əməliyyat. Silindr klapanın əməliyyat düyməsini ON edirsə, silindr irəliyə doğru hərəkət edir. Düymə klapanın irəli hərəkəti zamanı OFF olsa belə, silindr sona qədər irəliləyir. İrəli hərəkət tamamlandıqdan sonra, silindr avtomatik olaraq dəzgah əməliyyat klapanı ilə geri çevrilir.