(a) | Initial state - İlkin vəziyyət
(b) | In motion state - Hərəkətdə olan vəziyyət Spring-back - Geri yaylanma Button to start - İşəsalma düyməsi Outlet on valve- Klapan üzərində çıxış

(Şəkil 11) 3/2 yollu klapanın strukturu

(2) | Yoxlama klapanı (Check valve). Yaylı və yaysız formalarından istifadə edilən yoxlama klapanı axının yalnız bir istiqamətdə hərəkətini təmin etmək üçün istifadə olunur. Çıxış təzyiqi giriş təzyiqindən çox və ya bərabər olduqda, yay təzyiq sayğacı ilə yoxlama bloklarını qurur. Yoxlama klapanı kompressor dayandıqda dalğalanma altında olan dövrənin təzyiqinin azalması səbəbindən təhlükənin qarşısını almaq üçün istifadə olunur. (Şəkil 12) yay quraşdırılmış yoxlama klapanını göstərir.

(3) | Məkik klapanı. (Shuttle Valve) 2-dən çox giriş və 1 çıxışı olan məkik klapanı ikiqat yoxlama klapanı və ya OR klapanı adlanır. Onun işlədilməsi yolu Şəkil 13-də izah edilmişdir. Təzyiq işə düşdükdə, klapanın axının Y girişində işləməsinə imkan verən bir dalğanın qarşısının alınması üçün klapan istifadə edilir, sonra top digər giriş X-I blok etdirir və siqnal A çıxışına göndərilir. Eyni ilə X üçün əks olunur.

(Şəkil 12) Yoxlama klapanı

(Şəkil 13) Məkik klapanı