3 | Digər multimetrdən istifadə edərək R1 və R2-ə eninə gərginliyi ölçün. Hər bir EB, ER1 və ER2 gərginliklərinin qütblüyünü nəzərə alaraq EB üçün tənlik yazın.

Qeydlər: Üç gərginlik aşağıdakına bənzəyir.

4 | Ölçülmüş cərəyandan İS göründüyü kimi 3-cü mərhələdə əldə edilən ER1 və ER2-nin düzgünlüyünü dəyərləndirin.

- Kirxof cərəyan qanunu.

5 | Alətləri şəkildə göstərildiyi kimi yenidən tənzimləyin. DC enerji təchizatını 30V-a və multimetrləri isə DC2A sırasına qurun.

Point- nöqtə; Digital multimeter - rəqəmsal multimetr.
DC power supply - DC enerji təchizatı.

6 | IRllal və IR2 ölçülmüş dəyərlərdən istifadə edərək İs, IR və IR arasında əlaqəni göstərən tənliyi yazın. Hesablamanı ölçülmüş dəyərlə təsdiq edin.

Qeyd: Aşağıda A birləşməsində KCQ göstərilib.