2. Dövrəni əməliyyatın izahına uyğun olaraq tamamlayın.

(1) | Dövrə işlərini izah edin.
1 | Mövcud əməliyyat ardıcıllığını sadələşdirilmiş simvolla ifadə edərək onları qruplaşdırın. Qruplaşdırma yaddaş sayının minimallaşdırılması üçündür. Bir silindr hərəkətini yalnız bir qrupa qoyun.

Starting Signal - Başlama Siqnalı

- Qruplaşdırdıqdan sonra siqnalları yazın. Yəni, idarəedici HV başlanğıc siqnalı ilə başlayır və 1-ci mərhələdə silindr A irəliləyir. Silindr A irəliləyirsə, LV2 ON-dur. Eyni siqnal ilə A- edilməlidir, lakin A + və A- müxtəlif qruplarda olduğundan LV2-ni sadələşdirilmiş simvoldan aşağı yazın. A- tamamlandısa, LV1 ON-dur. Bu siqnal üçün B + yerinə yetirilməlidir, lakin eyni qrupdakı A- və B + sadələşdirilmiş simvolun üstündə yazın. Eyni şəkildə, simvolların altındakı qruplar arasında sərhədi göstərin. Eyni qrupda yuxarıda göstərilən siqnalları yazıb yazmadığınız aydın olsun. Yəni, dövrəni müqayisə edərək çıxış xəttinin üstündə yerləşdirilən LV1 olsun. Aşağıdakı yerləşdirilənlər dövrə içərisindəki çıxış xətlərinin altına yerləşdirilməlidir.
- Eyni sayda çıxış xətti çəkin və kaskad idarəetmə silsiləsini tamamlayın. 3 çıxış siqnalına sahib olmaq üçün 2 yaddaş klapanı tələb olunur. (Yaddaş sayları = qrupların sayı - 1)
- Kaskad silsilə giriş siqnalını seçin.
- Silsilə girişlərinin sayı = Çıxışlar = Qrupların sayı.
- Giriş 1 (i1) = başlanğıc siqnalı II qrupundan siqnal I qrupa = HV & LV3
- Giriş 2 (i2) = qrupdan I-dən II qrupa = LV2
- Giriş 3 (i3) = qrupdan siqnal II-dən qrupa III = LV4
- Klapan və pnevmatik boru xətlərini birləşdirsəniz, dövrə tamamlana bilər. Sadələşdirilmiş simvollarda, hər bir qrupun birincisi hər bir qrupun bağlantı çıxışına birbaşa bağlıdır, hər bir mərhələnin 2 qrupu 1-ci mərhələni tamamlayan bağlantılı çıxış xəttində siqnala qoşula bilər.

(2) Dövrəni tamamlayın.