(5) Çıxış terminalı (elektrik çıxışı):

1 | PL1: Bu lampa 1F UP (Yuxarı) çağırma lampasıdır, DC 24V-da yanır;
2 | DMC10 (1F qapı mühərrik nəzarəti): Bu terminal 1-ci mərtəbənin qapı bağlama siqnalıdır, DC 24V-da çalışır;
3 | DMC11 (1F qapı mühərrik nəzarəti): Bu terminal 1-ci mərtəbənin qapı bağlama siqnalıdır, DC 24V-da çalışır. Eyni zamanda DMC10 və DMC11-də verilməməlidir.

(6) II Mərtəbə nəzarət paneli. Qarşı tərəfin konfiqurasiyası

(Şəkil 2) II Mərtəbə kontrol paneli

(7) | Mərtəbə displeyi. Bu indikator mərtəbəni və lift kabinəsinin hərəkət istiqamətini göstərir.
(8) | 2F UP (Yuxarı) çağırma düymə SW. Biz bu açarı 2-ci mərtəbədəki lift kabinəsini 3-cü mərtəbəyə çağırmaq məqsədi ilə istifadə edirik.
(9) | 2F Down (Aşağı) çağırma düymə SW. Biz bu açarı 2-ci mərtəbədəki lift kabinəsini aşağı mərtəbəyə çağırmaq məqsədi ilə istifadə edirik.
(10) | Giriş terminalı
1 | PB20: Əgər 2F UP (Yuxarı) çağırma düymə SW-ya basılarsa bu terminaldan istifadə edilir. Əgər 2F UP (Yuxarı) çağırma düymə SW-ya basılarsa kontakt adətən sönür və yanır;
2 | PB21: Əgər 2F Down (Aşağı) çağırma düymə SW-ya basılarsa bu terminaldan istifadə edilir. Əgər 2F Down (Aşağı) çağırma düymə SW-ya basılarsa kontakt adətən sönür və yanır;
3 | DC 2 (Qapı bağlama kontaktı): 2F qapının bağlanması zamanı istifadə edilən terminal;
4 | DO 2 (Qapı açma kontaktı): 2F qapının bağlanması zamanı istifadə edilən terminal
5 | LS 2: Həmin limit ayırıcı (açar) lift kabinəsi 2-ci mərtəbəyə çatan zaman istifadə edilir

(11) | Çıxış terminalı
1 | PL20: Bu lampa 2F Down (Aşağı) çağırma lampasıdır, DC 24V-da yanır;
2 | PL21: Bu lampa 2F Up (Yuxarı) çağırma lampasıdır, DC 24V-da yanır;
3 | DMC 20 (2F Qapı mühərrik nəzarəti): Bu terminal 2-ci mərtəbənin qapı bağlama siqnalıdır, DC 24V-da çalışır;