(1) | Düyməni sıxaraq keçid etmə. Əmrləri daxil etmək üçün olan idarəetmə düymələri arasında, bir düyməni sıxaraq keçid etməkdə ən çox istifadə edilən keçiddir. Funksiyalarına, şəkillərinə, ölçülərinə görə fərqlənən müxtəlif açarlar var. Onların fəaliyyəti 8-ci şəkildə göstərilmişdir. Düyməni sıxdıqda kontakt dəyişir. Düyməni buraxsanız, o, ilkin vəziyyətinə geri qayıdacaqdır. Buna görə bu əl ilə idarə edilən avtomatik geridönmə düyməsi adlanır.

(Şəkil 8) Düyməni sıxaraq keçid edilməsi

Push Button- Sıxma Düyməsi
Contact a- Kontakt a
Contact b - Kontakt
(a) İlkin Vəziyyət

Push - Düyməni sıxın.
Closed- Qapalı
Open - Açıq
(b) Əməliyyat Vəziyyəti

“a” və “b” kontaktları hər zaman paylanılır. Kontakt nümunələrindən asılı olaraq, yalnız bir düyməsi ilə 1a, 1b, 2a, 2b, 4a, 4b kontaktlarına keçə bilər. Funksiyalarından asılı olaraq, müntəzəm, bir daxili göstərici lampa, müvəqqəti istismar və s.-ə bölünür. Düymənin şəkillərinə əsasən dairəvi, bucaq, poliqon, göbələk və s. növlər təsnifatlandırılır. Həmçinin, rənglər yaşıl, qırmızı, sarı, mavi, ağ olmaqla funksiyalarına uyğun olaraq istifadə olunur.

Cədvəl 2. Rənglərə görə təsnifat

| Funksiyalar | Nümunə
Yaşıl | Boşlama | Sistemin işə salınması, motorun işə salınması
Qırmızı | Dayandırma | Sistemin dayandınlması, motorun dayandırılması
Qırmızı | Fövqəladə hallarda dayandınlma | Bütün sistemin dayandırılması
Sarı | Yenidən quraşdınlma | Sistemin yenidən quraşdırılması
Ağ | Yuxarıda göstərilməyən digər əməliyyatlar