3 | Kabelləmə diaqramı

(Şəkil 2) Məftil diaqramı

(2) | Giriş ayırıcısı vasitəsi ilə 1:1 çıxış kontaktının tətbiqi və rəqəmsal giriş ayırıcısı.
1 | Təlim məqsədləri: İlkin olaraq bu %IX0.0.0~%IX0.0.15-in açar siqnal girişinə uyğun olaraq %QX0.2.0 ~%QX0.2.15-in lampa nəzarətinin (təcrübəsidir). İkincisi, istifadəçi rəqəmsal açar giriş vəziyyətinə uyğun olaraq 7-Seqment Displeyin istismar vəziyyətini göstərərək HEX-in prinsipinin başa düşür. Eyni zamanda, biz rəqəmsal HEX 4 rəqəmlərin açar siqnal girişi ilə birlikdə çıxış kontakt nəzarət metodlarını öyrənə bilərik.
2 | Açıqlama: bütün rəqəmsal giriş və rəqəmsal çıxış displeyinin Digit ON/OFF açarına keçirin. Çıxış lampasını 1:1 ilə Giriş açarını və ya rəqəmsal giriş açarını çevirərək yandırmaq lazımdır.

Misal: %IX0.0.0->%QX0.2.0, %lX0.0.1->%QX0.2.1,,..%IX0.0.15->%QX0.2.15)

3 | Giriş tapşırığı:

Cədvəl 2. Giriş və çıxış siqnalı

Giriş siqnalı | Çıxış siqnalı
Açar 0 Açar 1 Açar 2 Açar 3 ∼ Açar 13 Açar 14 Açar 15 | %IX0.0.0 %IX0.0.1 %IX0.0.2 %IX0.0.3 ∼ %IX0.0.13 %IX0.0.14 %IX0.0.15 | %QX0.2.0 %QX0.2.1 %QX0.2.2 %QX0.2.3 ∼ %QX0.2.13 %QX0.2.14 %QX0.2.15 | lampa 0 ON (QOŞULU) lampa 1 ON lampa 2 ON lampa 3 ON ∼ lampa 13 ON lampa 14 ON lampa 15 ON