(Şəkil 5) Vaxt gecikmə klapanından istifadə ilə avtomatik qarşılıqlı dövrənin əməliyyatı

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Modul və boruları iş lövhəsində bir-birinizi kəsməyəcək şəkildə yerləşdirin.
2. Boruları möhkəmcə birləşdirin ki, təzyiq edildikdə tərpənməsinlər.
3. Boruları tamaladıqdan sonra sıxılmış hava tətbiq edildikdə borunu gözlənilməz təhlükəyə qarşı özünüzə zərər verməyəcək şəkildə sürüşdürün.
4. Məşqi bitirdikdən sonra sıxılmış havanı bağladığınızdan əmin olun, daha sonra isə boruları hərəkət etdirin.
5. Modulu ehtiyatla götürün ki o əlinizdən düşməsin.

Təcrübə mərhələləri

1. Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək etmək üçün cihazlardan istifadə edərək ikili silindrin avtomatik geridönmə dövrəsini çəkin.

(1) Silindr əməliyyat klapanı düyməsini ON edərsə, silindr irəliyə doğru hərəkət edir.

(2) Klapanın əməliyyat düyməsi irəli hərəkət zamanı söndürülsə belə, silindr sona doğru hərəkət edir.

(3) İrəliyə hərəkət tamamlandıqdan sonra, silindr avtomatik olaraq dəzgah əməliyyat klapanı ilə geri çevrilir.

2. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.