Təcrübə mərhələləri

1.Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək iki qat fəaliyyət göstərən silindrin dövrəsini qurun.

(1 ) Hidravlik iki qat fəaliyyət göstərən silindr, təkan düyməsinə basıldığında uzatma hərəkətinin başlanğıcında uzatma hərəkətini işə salır.

2. Dövrəni və birləşdirmə xortumunu konfiqurasiya edin.

3. Dövrə əməliyyatına başlayın.

(1) Relyef klapanının tamamilə açıq olubolmadığını yoxlayın və nasosu işlədin.

(2) Təzyiq göstəricisində təzyiq 30 kgf/sm2 olana qədər, tənzimləyici klapanı saat əqrəbi istiqamətində istiqamətləndirin.

(3) Bu dövrədə nasosun çıxış mayeləri 4/2 yollu elektromaqnit klapan ilə boşaldır, buna görə də boşaltma klapanındakı tənzimləmə təzyiqini bilmirik.

(4) 4/2 yollu elektromaqnit klapandan əvvəl bağlanma klapanını quraşdıraraq və ya 4/2 yollu elektromaqnit klapanını "a" ya da “c” mövqeyinə qoyaraq təzyiqi qura bilərik.

4. Elektrik dövrəsini konfiqurasiya edin və işləyin.

(1) PB 1 basıldıqda və sərbəst buraxıldıqda R1 ötürücüsünə enerji verilir. Eyni zamanda, R1 “a” kontaktı ilə özünü tutma rejiminə daxil olur və beşinci sırada R1-in “a” kontaktı vasitəsilə enerji almaq üçün sol 1 ilə bağlantı yaradır.

(2) Buna görə 4/3 yollu elektro maqnit klapan silindri irəli hərəkət etdirmək üçün mövqeyini dəyişir.

(3) Silindrin uzatma hərəkətinin sonunda LS 2 aktivləşdirilir və üçüncü sıradakı R2 relesi enerji alır və özünü saxlama rejiminə daxil olur.

(4) R2-nin altıncı sıradakı “a” kontaktında sol 2 vasitəsilə cərəyan keçirməsini təmin etmək üçün bağlanır və silindr geri çəkilir.