(3) Enerjini ölçün.

1 | Hər bir cihazın təlimatlarını qeyd edin.

2. Tək fazalı enerjinin dolayı yolla ölçmə metodu ilə ölçülməsi

(1) Təcrübi təcrübə üçün hazırlıq görün.

1 | Təcrübi təcrübə üçün lazım olan alətlər və materialları hazırlayın.
2 | Müxtəlif cihazları kalibrə edin.
3 | Əsas müqavimət R-in dəyəri yük müqaviməti ilə eyni olmaq üçün hazırlanır.

(2) Ampermetr metodu dövrə şəkildə (a) göstərildiyi kimi yaradılır

1 | A1, A3 ampermetrlərini və enerji ölçənin cərəyan sarğı bağlantı ucunu yükün ardınca birləşdirin.
2 | A2 ampermetri və əsas rezistor R-i ard-arda birləşdirin və onu yenidən paralel vəziyyətdə enerji təchizatı ilə qoşun.

(3) Enerjini ölçün.

1 | Əsas müqaviməti R müəyyən sabit dəyərə sabitləşdirilir.
2 | Hər bir cihazın göstəricisini oxumaq üçün induksiya gərginlik nizamlayıcısını aşağı gərginlikdən 5V intervallarla yüksəldin və cədvəldə qeyd edin.
3 | Enerjini və enerji faktorunu əlaqədar ifadə ilə hər bir ampermetrin göstərilmiş dəyərlərinə uyğun olaraq hesablayın və qeyd edin.
4 | Enerjini söndürün və konfiqurasiya edilmiş dövrəni sökün.

Cədvəl 1, Yükün artırılması

Yük ölçüsü | Vatmetr | Vatmetr | Gərginlik
Cərəyanın bağlantı ucu | Gərginliyin bağlantı ucu

Elektrik cərəyanı | Enerjinin hesablanması | Enerji faktorunun hesablanması

Gərginlik | Elektrik cərəyanı
I1(A1 Göstərici dəyəri) | I2(A2 Göstərici dəyəri) | I3(A3 Göstərici dəyəri)

Göstərici dəyəri | vatmetr | Enerji faktorunun hesablanması | Enerjinin hesablanması