(3) İdarəetmə dövrələri birdəfəlik avtomatik geridönüş dövrəsidir. Tək hərəkət edən silindr genişləndirilmə hərəkətini tamamladıqda, hərəkətin sonunda quraşdırılmış elektrik limitinin düyməsi Silindri əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün bir siqnal göndərir.

6. Aşağıdakı təlimləri yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək ikili hərəkət silindrinin dövrəsini qurun.

(1) Hidravlik sistemi idarə edən elektrik dövrə.

(2) Hidravlik ikili hərəkət silindrinin idarə edilməsində istifadə edilən elektromaqnit 4 portlu tək klapan.

(3) PB1 sərbəst buraxılsa belə silindr irəliləyir. Silindrini geriyə çəkmək üçün R-in kontaktları elektromaqnit mexanizmdə cərəyan axınının qarşısını almaq üçün açıq olmalıdır.

(4) Özünüsaxlama modunu buraxmaq üçün PB2 düyməsini sıxın.

7. Dövrəni və birləşdirmə borusunu konfiqurasiya edin.

(1) Dövrə kimi hidravlik sistem qurun.

8. Hidravlik dövrəni idarə etmək, elektromaqnit mexanizmini birbaşa aktivləşdirmək üçün təkan düyməsini sıxın.

(1) Elektrik dövrəni qurun.

(2)Yardımçı klapanın tamamilə açıq olmasını yoxlayın və pompalama əməliyyatını başlayın.

(3) Təzyiq göstəricisində təzyiqin oxunması 30 kqf / sm çatana qədər, tənzimləyici klapanın tənzimləmə klapanı saat istiqamətində qurulur.

(4) Elektrik dövriyyəsinə elektrik enerjisi verilir. Silindrin əməliyyat vəziyyətini yoxlamaq üçün təzyiq düyməsi PB1-i basın.

(5) PB2 təkan düyməsini basın və silindrin geriyə doğru hərəkət etdiyini yoxlayın.

(6) Açıq yardımçı klapanı tamamilə sıxın və pompanı dayandırın.