(3) | Uzun impuls yaradan dövrə. Əgər şəkildə, Xarici siqnal A içəri daxil olarsa, vaxt tənzimləyici T1 hərəkətə keçir və T2 vaxt tənzimləyicisi T1-1, gecikmiş hərəkətin və ani qaytarma “b” kontaktı vasitəsi ilə hərəkətə keçirmiş olur. Bu səbəbdən də T2-1 ani hərəkətin “a” kontaktı və gecikmiş qaytarma T1 saniyəsindən sonra dərhal bağlanmış olur. Daha sonra, vaxt tənzimləyicisi T1-1, gecikmiş hərəkətin və ani qaytarma “b” kontaktı T1 saniyə, vaxt tənzimləyicisi T1-in qurulmasından sonra açıq olur. Belə ki, vaxt tənzimləyicisi T2 hərəkət keçməmiş olur, qaytarma kontaktının gecikməsi səbəbi ilə qurulma vaxtı T2 saniyələrindən sonra açıq hazırlanır. Belə ki L Lampası yanıq vəziyyətdə olur. Lampanın yanıq qaldığı vaxt “İmpuls yaradan fasilə” adlanır.

(Şəkil 3) Dövrə

(Şəkil 4) Vaxt cədvəli

(4) | Siqnal tamamlama aşkarlama dövrəsi. Bu dövrə xarici siqnalın gəlməsindən sonra siqnalın tamamladığın aşkarlayan dövrədir. Şəkildə ilkin L sönük vəziyyətindədir. Əgər xarici siqnal içəri gələrsə, X relesi dərhal hərəkətə keçmiş olar və X1 kontaktı elə qapalı olur ki, Y relesi qapadıldıqdan sonra öz-özünə saxlayıcı olur. X relesinin hərəkətə keçdiyi anda X relesinin X2 b kontaktı dərhal elə qapalı olur ki, L Lampası sönük vəziyyətə qalmağa davam etsin.

(Şəkil 5) Dövrə