(Şəkil 11) Mikrodüymənin daxili quruluşu

(Şəkil 12) Mikrodüymənin kontakt simvolları

Plunger- porşen
Movable spring - hərəkətli yay
Fixed contact b - fiks edilmiş kontakt b
Movable contact - hərəkətli kontakt
Fixed contact a - fiks edilmiş kontakt a

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:

1. Modul və boruları iş lövhəsində bir-birinizi kəsməyəcək şəkildə yerləşdirin.
2. Boruları möhkəmcə birləşdirin ki, təzyiq edildikdə tərpənməsinlər.
3. Boruları tamamladıqdan sonra sıxılmış hava tətbiq edildikdə, borunu gözlənilməz təhlükəyə qarşı özünüzə zərər verməyəcək şəkildə sürüşdürün.
4. Məşqi bitirdikdən sonra sıxılmış havanı bağladığınızdan əmin olun, daha sonra isə boruları hərəkət etdirin.
5. Modulu ehtiyatla götürün ki, o əlinizdən düşməsin.

Təcrübə mərhələləri

1. Cihazlardan istifadə edərək, qarşılıqlı tək silindrli dövrəni çəkin, aşağıdakı təlimləri yerinə yetirin.

(1) Silindri birbaşa idarə etməklə düyməyə basıldığında, sıxılmış hava silindrdə elektromaqnit klapanın 3/2 hissəsinin A port ilə hərəkət edir.

(3) Silindrin porşeni irəliləməyə başlayır.

(4) Düymə buraxılarsa, silindr geri qayıdar.