Ossiloqrafı elə tənzimləyin ki, CH-1 və CH-2 dalğa formalarının təxminən iki dövrəsi ekranda saxlansın. "a" və "b"-dən GND-yə qədər pik gərginlikləri ölçün. Reaksiya verici RMS rəqəmsal universal ölçü cihazından istifadə edilə bilər.

Rd rezistorunun qiyməti 100 Om-dur. Rd boyunca ölçülən gərginliyə görə I cərəyanı hesablayın.

Yuxarıda əldə edilən gərginlik və cərəyan qiymətlərindən istifadə edərək dövrənin Z tam müqavimətini hesablayın. Kondensator boyunca Xc qiymətini tapın.

Şəklə istinad edərək ekranda iki dalğa formasını eyni amplitudaya qədər tənzimləyin və Ec və ER arasındakı fazanı ölçün. Faza bucağı nədir? Hesablanmış qiymətlə ölçünü müqayisə edin. Faza aşağıdakı qaydada hesablanır:

Funksiya generatorunu çıxarın. LCR ölçü cihazından istifadə edərək a və b boyunca tutum müqavimətini ölçün. Lövhənin sol tərəfində dəyişən tutumlu kondensatorun tutum müqavimətini dəyişin və hesablayın.

Dəyişən tutumlu kondensatoru 1000 pF-ə paralel qoşun. Dəyişən tutumlu kondensatoru mərkəzi mövqeyə gətirin. 2-5-ci mərhələlərdən istifadə etməklə Z və Xc göstəricilərini tapın. Məlum tezliklə dəyişən tutumlu kondensatorun verilmiş ölçüsünü tapın.

Qeydlər:

Hesablanmış “C” qiyməti həm 1000 pF, həm də Vc dəyişən tutumlu kondensator üçün olduğundan Cv = C - 1000 pF ifadəsindən istifadə edərək Vc-ni tapmaq olar.

- RC dövrə tezliyinin reaksiyası

Şəkildə göstərildiyi qaydada 0.1 uF C və 100 Q R-i ardıcıl birləşdirin. Funksiya generatorunun çıxışını aşağıda müəyyənləşdirilən qaydada dəyişin, Ec-ni ölçün və F - Eo qrafikini (b)-də göstərildiyi kimi çəkin.