(a) Kontakt a (b) Kontakt b (c) Çertyoj qaydası

(Şəkil 9) Düymənin kontakt simvolları və çertyoj qaydaları

(2) | Stabil saxlama düyməsini sıxın. Saxlama kontakt düyməsi adlanan stabil saxlama düyməsi sıxıldıqda, növbəti əmr verilənədək kontaktı saxlayır. O, əsasən avtomatik ⇔ əl ilə və ikili ⇔ tək idarəetmə rejiminin ötürülməsində istifadə olunur. Sadə bir dövrədə, o birbaşa əməliyyat ⇔ dayandırma kimi bir proqramın idarə olunmasında istifadə olunur. Stabil saxlama düyməsinə selektorlu düyməsi, keçid düyməsi, fırlatma düyməsi və s. daxildir.

(a) Kontakt a (b) Kontakt b

(Şəkil 10) Stabil saxlama düyməsinin kontakt simvolları

(3) | Dedektor düyməsi. Detektor, idarəetmə sistemində idarəedicinin mövqeyini, səviyyəsini, temperaturunu, gücünü və sürətini müəyyənləşdirən və məlumatları sistemə göndərən göz və qulaq kimi fəaliyyət göstərən mühüm bir cihazdır. Onu həmçinin sensor adlandırırlar. Detektor düyməsi bir obyekti aşkar edən kontaktlı sensor və kontaktı olmayan obyekti aşkar edən kontaktsız sensor kimi təsnif edilir. Kontakt düymələrinin səciyyəvi nümunəsi limit düyməsi və mikro düymədir. Kontaktsız düymələrə yaxınlıq düyməsi, fotoelektrik düyməsi və ultrasəs düyməsi və s. daxildir.
1 | Mikrodüymə və limit düyməsi. Mikrodüymə və limit düyməsi tipik kontakt sensorlarıdır. Onların arasındakı fərq quruluş və istifadə xarakterindən ibarətdir. Kompaktlığına görə içərisindəki bir detektor ilə örtülmədən qəlib formasına yerləşdirilə bilər, o, əsasən, ölçü cihazlarında və ya kiçik dəzgahlardakı detektor üçün istifadə olunur. Digər tərəfdən, limit düyməsi güclü qapalı qalxma vəziyyətində mikrodüymə ilə təchiz oluna bilər. Suya qarşı müqavimətinə, sürtgü müqavimətinə, tozlara qarşı dayanıqlığına görə, dayanıqlıq tələb edən yerlər üçün uyğunluğa görə dəzgahları xarici təsirlərdən qoruyan bir istehsal obyekti və ya avtomatlaşdırma qurğusu üçün uyğundur. Buna görə də o, qapalı mikrodüymə adlanır.