Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Hidravlik cihazın içərisi zərif şəkildə işlənir və yığılır. Cihazı yerə salmamalı və çox təzyiq göstərməməlisiniz.
2. Hidravlik sistemlərdə yüksək təzyiqdən istifadə edildiyindən testerlər diqqətli olmalıdır.
3. Dövrə qururuqsa, rezin xortumlar bükülməməli və düzgün şəkildə bağlanmalıdır.
4. Hidravlik aktuator xarici cihaz tərəfindən işlədildikdə, cihaz və aktuator maneənin qarşısını almaq üçün kifayət qədər uzaqda olmalıdır.
5. Yerdəki yağ qəza yarada bilər. Döşəmə təmiz olmalıdır.
6. Pompa ilə işə başlamazdan əvvəl, baypass klapan açılmalı və sükan boşluğunun tənzimlənmə klapanı nasosun yüklənməsinin qarşısını almaq üçün tamamilə açıq olmalıdır.

Təcrübə mərhələləri

Aşağıdakı təsvirlərə istinad edərək hidravlik dövrəni konfiqurasiya edin.

(1) İşi iş lövhəsi üzərində yerləşdirin.
(2) Xortumu dövrədə göstərilən kimi birləşdirin.

(Şəkil 1) Təzyiq qurulması və yüklənməmiş dövrə

2. Dövrəni işlədin.

(1) | Bağlama klapanını tamamilə bağlayın.
(2) | Tənzimləmə klapanının tənzimləmə vintini saat əqrəbi istiqamətinə doğru sonadək döndərin.
(3) | Hidravlik nasosu işlətməyə başlayın.
(4) | Təzyiq sayğacında təzyiq dəyəri 40[kgf/sm2]-ə çatana qədər tənzimlənmə vintini saat əqrəbi istiqamətində yavaş-yavaş döndərin.
(5) | Hidravlik nasosun səs-küyünü yoxlayın.