8 | İşəsalma düyməsi (PB-on) buraxıldıqda da elektromaqnit kontaktoru əməliyyatı davam etdirir.

(Şəkil 4) Əməliyyat diaqramı 1
Forward rotation (rising) - irəli fırlanma (qalxan).

(5) | İkimərtəbəli dayanacaq. Lift yuxarı qalxdıqda və ikinci mərtəbənin yuxarı hissəsində quraşdırılan limit açarına toxunduqda elektrik mühərriki dayanır və lift ikinci mərtəbədə dayanır.

(Şəkil 5) Əməliyyat diaqramı 2

1 | Liftə əlavə olunan dəstəyi ikinci mərtəbənin limit açarı LS2-yə toxunduqda LS2-nin “b” kontaktı açılır və“a” kontaktı bağlanır.
2 | LS2-nin “b” kontaktı açıldıqda cərəyan MC-F-yə axmır, sarğı (bobin) qırılır və MC-F qayıdır.
3 | Qalxan indikator dövrəsində cərəyan axmadığına görə yaşıl lampa (GL) sönür. (Eyni vaxtda aşağıdakı prosedur baş verir).
4 | Əsas elektrik dövrəsinin MC-F ilkin nöqtəsi açılır → mühərrikə heç bir cərəyan axmır və beləliklə də, mühərrik dayanır və lift ikinci mərtəbədə dayanır.
5 | Özü qidalanan elektrik dövrəsində MC-F-in “a” kontaktı açılır və özü qidalanan dövrə buraxılır.
6 | Bloklanma sxeminin MC-F-nin “b” kontaktı bağlanır və bloklanma buraxılır.
7 | LS2-nin “a” kontaktı bağlı olduqda cərəyan vaxt tənzimləyiciyə axır və o işə düşür.