Receiver -Qəbul edici; Light source - İşıq qaynağı; Alarm condition - Həyəcan siqnalı üçün zəmin; Clear air - Təmiz hava; Projected -Beam Style of Photoelectric Smoke Detector - Fotoelektrik tüstü Detektorunun Proyeksiya edilmiş şüa növü; Lamp- lampa; Light Rays - İşıq şuaları; Reflected light Əks olunan işıq; Housing - Gövdə; Photo cell - Foto element; Openings - açılmalar (boşluqlar); Baffles - Qaytarıcılar; Refractory Application Photoelectric Smoke Detector - Odadavamlı (istiyə dözümlü) tətbiq üçün nəzərdə tutulan fotoelektrik tüstü detektoru.

(Şəkil 7) Tüstü detektoru

Təlim təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun həyata keçirdin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş versə, zəhmət olmasa təcili olaraq təlimatçıya bildiriş edin.
4. Elektrik boru kəməri üçün maşın və alətlər ilə işləyərkən ehtiyatlı olmağınız xahiş edilir.
5. Məftil qurğusunu yoxlayarkən və ya elektrik dövrəni dəyişərkən elektrik qaynağını mütləq kəsmək lazımdır.
6. İstismar sınağı üçün dövrədəki elektrik enerjisindən əvvəl zəhmət olmasa, qısa qapanmanı sınaq cihazı olmadan təsdiq edin.