### 13. İdarəetmə siqnalının təkrarlanmasının qarşısının alınması sistemi II

Məsələ:

1) | Əgər 2 ikiqat silindr başlanğıc siqnalı verirsə silindr A+B+B-A- ardıcıllığı ilə işlədilməlidir.
2) | Yalnız siqnalın dublikatı ortaya çıxarsa, dublikatı kənarlaşdırmaq üçün vaxt gecikmə klapanından istifadə edin.

1. | Məsələyə uyğun olaraq dövrənin ardıcıl idarəetmə sistemini konfiqurasiya edin.
2. | Başlanğıc siqnalı HV ON-dursa, baxmayaraq ki, LV1-dən sıxılmış hava MV1-in Zdə toplanır, LV3 öz ilkin mövqeyində ON olur və mövqeyini dəyişmir.
3. | Beləliklə, TV1-də vaxt gecikmə klapanı siqnalın kəsintisini aradan qaldırır.
4. | Bundan başqa, silindr A irəli hərəkət edir və LV2 ON-dur, MV2 yenidən qurulur və nəticədə silindr B-nin irəliləməsinə səbəb olur.
5. | B silindri irəli hərəkətini tamamladıqdan sonra LV4 açıldığı zaman, silindr BLV4-ün siqnalı ilə geri çəkilməlidir.
6. | Lakin silindri A-nın dayanmış vəziyyətində olması səbəbiylə LV 2 siqnalı ON olaraq saxlanılır, sinxron siqnal MV2 və Y portu Z-ə təsir edir, beləliklə, siqnal vaxt gecikməsini TV2 klapanı ilə aradan qaldırıla bilər.
7. | İşi iş lövhəsi üzərində yerləşirin.
8. | A+B+B-A-dövrəsinin ardıcıl idarəetmə sistemində göstərilən kimi boruları birləşdirin.
9. | A+B+B-A- dövrəsinin ardıcıl idarəetmə sisteminini yoxlayın.
10. | A+B+B-A - dövrəsinin ardıcıl idarəetmə sistemini işlədin.

Təcrübəni bitirdikdən sonra cihazları nizamlayın.