4. Aşağıda verilən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək qarşılıqlı cüt silindr dövrəsini çəkin.

(1) 5/2 yollu əl ilə idarə edilən klapanın düyməsi basıldıqda P portundan sıxılmış hava sürətlə A portuna keçir, silindrin üzərində hərəkət edir, beləliklə porşen çubuğu irəliləyir.

(2) Silindrin sonundakı təsiri azaltmaq üçün.

(3) Sürət qutusu çıxış klapanından çıxan yardımçı klapan quraşdırın. Silindr hərəkətinin sonunda zərbənin təsiri azalır.

5. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.

6. Qarşılıqlı cüt silindrli dövrəni işlədin.

(1) Pnevmatik ayırıcı üzərində sürüşmə klapanını açaraq sıxılmış havanı təmin edin.

(2) 5/2 yollu əl ilə idarə edilən klapanın düyməsi basıldıqda

(3) Sıxılmış hava P portundan sürətli çıxış klapanı ilə A portuna ötürülür, silindr irəliləyir.

(4) sondakı silindr zərbəsi azaldıla bilər

7. Aşağıda verilən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün, cihazlardan istifadə edərək qarşılıqlı cüt silindr dövrəsini çəkin.

(1) Bir istiqamətli axın nisbəti tənzimləyici klapanından (SV1, SV2) istifadə edərək silindrə doğru hərəkət edin.

(2) Porşen çubuğunun sürəti SV2 ilə tənzimlənən zaman irəliləyir.

(3) Porşenin ucunda irəli hərəkət edən LV2 klapanı ON-dursa, porşen çubuğunun sürəti sürətlə artır.

(4) 5/2 yollu klapan geri dönərsə, porşen çubuğunun əks hərəkəti başlanır, onun əks sürəti SV1 ilə tənzimlənir.