7. Qurğulardan istifadə edərək aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirmək üçün qarşılıqlı ikili silindrli dövrəni çəkin.

(1) Dual silindrli irəli siqnal üçün düyməni basdıqda silindr irəli hərəkət etməlidir.

(3) Dual silindrli geri siqnal düyməsinə basıldıqda silindr geri qayıtmalıdır.

8. Dövrəni və birləşdirmə borusunu konfiqurasiya edin.

(1) Dövrə çəkin.

(2) İş lövhəsində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi bağlayın.

(4) Pnevmatik ikitərəfli silindri idarə edən elektron klapan, siqnal verildikdə və geri hərəkət etsə belə, klapan əks siqnal verilmədikcə vəziyyətini saxlayır.

9. Qarşılıqlı ikili silindrli dövrənin işi.

(1) Dövrə 1 birbaşa idarəetmə dövrəsidir. PB1 düyməsini basdıqda, silindr irəliləyir.

(2) PB2 sıxıldıqda, silindr geri qayıdır. Bununla belə, PB1 və PB2 paralel olaraq sıxılırsa, hər iki tərəfdə elektromaqnit cərəyanı ötürməyə imkan verir, silindr öz vəziyyətində qalır, amma cərəyan uzun sürərsə, elektromaqnitlər yandırıla bilər.

(3) Bunun baş verməsinin qarşısını almaq üçün kilidlənmə dövrə 2-də olduğu kimi konfiqurasiya edilməlidir.

(4) 2-ci dövrədə, R1 açıqdırsa, R2-nin cərəyan keçirməsi mümkün deyil.

(5) Ətrafındakı digər yol eynidir. Amma klapanı yenidən yerləşdirməyə imkan verən cərəyan elektromaqnitləri üçün zaman kifayət qədər uzun olmalıdır.

10. Dövrə məşqini bitirin.

(1) Məşqdə istifadə edilən boruları yığışdırın.

(2) Silindr və avadanlıqları nizamlayın.

Circuit 1 Direct control circuit
Dövrə 1 Birbaşa idarəetmə dövrəsi
Circuit 2 Indirect control circuit
Dövrə 2 Dolayı idarəetmə dövrəsi