Digəri isə mexaniki aləti işlətmək üçün elektrik klapanından istifadə edən elektrikə bağlı idarəetməni həyata keçirir. Elektrikli idarəetmə növü, məsələn, cavab vermədə cəldlik, ölçüdə yığcamlıq, pnevmatik sistem üzərində işlədilmə dəqiqliyi kimi üstünlüklərə malikdir. Həmçinin, nazik kabel ilə uzaqdan idarə olunmada üstünlüyü vardır. Buna görə, müəyyən bir iş mühiti istisna olmaqla, elektron klapan istifadə edən elektropnevmatik idarəetmə növündən istifadə olunur. Elektron klapanlardan yığılan dövrələrdə erkək və dişi salonoidlərdən istifadə edilir.

(2) | Kontaktın təsviri. Elektron əyləcdə elektromaqnit klapanı yandırmaq və ya söndürmək üçün dövrənin içindən elektrik cərəyanı keçirilir. Bundan əlavə, bir dövrənin içində, cərəyan axının ötürülməsinə və ya da yandırılmasına imkan verən dövrə kontakt adlanır. Bir sözlə, elektrik idarəetməsi məqsədə uyğun olaraq dövrə yanma-sönməsinin necə idarə edilməsindən asılıdır. Bir kontaktda “a” və “b” olmaqla iki kontakt vardır. Onları düzgün istifadə etmək elektrik idarəetməsində əsas texnologiyadır.
(3) | Kontakt “a”. Şəkil 6 (a) -da göstərildiyi kimi başlanğıc sabit kontakt ilə hərəkətli kontakt arasında ayrılır. 6-cı şəklin (b) bəndində göstərildiyi qayda ilə qüvvə tətbiq olunarsa, sabit kontakt və hərəkətli kontakt əlaqələndirilir və bu elektrik enerjisinin ötürülməsinə imkan verir. Yəni başlanğıc vəziyyətdə, kontakt “a” ifadəsi "arbeit contact" sözünün birinci hərfindən götürülmüşdür, bu da əməliyyat kontaktı mənasını verir. Həmçinin, kontakt “a” “kontakt yaratmaq” kimi də adlanır. Başlanğıc vəziyyətdə o, açıq olduğu üçün açıq kontakt adlandırılır. Adətən, bir cihazda göstərildiyi zaman o “a” kontaktından fərqli olaraq açıq olduqda belə “NO” kimi ifadə edilir.

Button- Sıxma Düyməsi
Movable Contact - Hərəkətli Kontakt

Düyməni sıxın.
Close - Qapanma

Fixed Contact -Sabitlənmiş Kontakt
Opening - Aralanma

(a) İlkin Vəziyyət

(b) Əməliyyat Vəziyyəti

(Şəkil 6) Kontakt “a”

(Şəkil 7) kontakt “b”