Kondensatorlu və rezistorlu elektrik taymeri, gecikmə əməliyyatının vaxtında aparılması üçün yüklənmiş və yüklənməmiş vaxt istifadə edir. Bu həmçinin CR taymer adlanır. Cərəyan tətbiq edildikdə, dəyişən müqavimət cərəyanın hərəkətini məhdudlaşdırır və bu cərəyan kondensatoru yüklənməyə başlayır. Daha sonra, kondensatorun gərginlik səviyyəsi müəyyən səviyyəyə çatdıqda, kondensatordan çıxan çıxış siqnalı kontaktını aktivləşdirmək üçün açılır. Şəkil 10-da göstərildiyi kimi, mühərrikin taymeri fırlama sürətini geriləmə tezliyi ilə sinxronlaşdırılan mühərrikdən istifadə edir. Mühərrik vaxt gecikməsini yaratmaq üçün yavaşlatıcı ilə birləşir. Taymerdə tətbiq olunan gərginlik, maqnit birləşmə üçün sıxacı çəkir, sonra isə klapanın yanındakı kontaktı aktivləşdirir. Adətən uzunmüddətli rejimdə istifadə olunur. Rəqəmsal sayğaclar da adlandırılan sayğac tipli taymerlər, ölçülmüş tezlikdə vaxtın müəyyən edilməsi üçün sayğacdan istifadə edir. Sonra bir çıxış siqnalını göndərmək üçün ölçülmüş vaxtı müəyyən vaxta müqayisə edir. Taymer kontaktlarının müxtəlif növləri Cədvəl 4-də göstərilir.

Electronic clutch - Elektron klapan
Gear output -Dişli təkərin çıxışı
Shaft - Val
Speed Reduction Gear Case - Reduktor
Motor Power - Mühərrik Gücü
Synchro Motor - Sinxron Mühərrik
Clutch - Klapan
Power - Güc
Fixed Contact - Fiks edilmiş kontakt
Contact output - Kontakt çıxışı
Movable Contact - Hərəkətli Kontakt
Time Limit Setting Lever - Zaman üzrə Məhdudiyyətinin Tətbiqi Lingi
Disc Return Position Stopper - Disk Qaytarma Vəziyyət Stoperi
Time Setting Knob - Zaman Tətbiqi Düyməsi
Rotating Disc - Fırlanan Disk
Return Spring riches - Qayıtma Yayı
Clutch disc - Klapan diski

(Şəkil 10) Mühərrik taymerinin qaydaları