Cədvəl 1-1 Maqnit klapanların xüsusiyyətləri

| Növləri | Xüsusiyyətlər
Əməliyyat | Birbaşa fəaliyyət | Yaxşı sürətli cavab dərəcəsi Yüksək enerji sərfiyyatı
Pilot-əməliyyatlı | Aşağı eneıji sərfiyyatı Pis sürətli cavab dərəcəsi Sakit əməliyyat
Maqnitlər | T daldırıcısı | Böyük ölçü və yüksək eneıji sərfiyyatı Yüksək enerji cəlb etmə və uzun hərəkət Birbaşa fəaliyyət göstərən sarğı qutusu tip tətbiqlərdə istifadə olunur
I daldırıcısı | Kiçik ölçü Pilot-əməliyyat tiplərində istifadə olunur
Enerji təchizatı | DC enerji | Cəld əməliyyat Asan keçirmə Uzun xidmət dövrü Aşağı səs səviyyəsi
AC enerji | Cəld keçirmə vaxtı Böyük cəlbetmə enerjisi Yüksək səs səviyyəsi

Həm də ümumi birbaşa idarəetmə klapanları kimi, bunlar portların sayı, idarəetmə nöqtələrinin sayı, elektromaqnit mexanizmlərin sayı, neytral vəziyyətdə axın tərzi, montaj metodu və s. baxımdan qruplaşdırıla bilər. Ümumi təsnifat üsulları Cədvəl 1-2-də göstərilir.

Cədvəl 1-2 Elektromaqnit klapanların ümumi sinifləndirməsi

Sinifləndirmə | Simvol | İzahı
Əsas axın yoluna birləşən portların sayı | 2 portlu klapan |  | İki açılışı olan elektromaqnit klapan.
3 portlu klapan |  | Üç açılışı olan elektromaqnit klapan.
4 portlu klapan |  | Dörd açılışı olan elektromaqnit klapan.
İdarəetmə yerlərinin sayı | 2 pozisiyalı klapan |  | Çuxurda iki pozisiyası olan elektromaqnit klapan.
3 pozisiyalı klapan |  | Çuxurda üç pozisiyası olan elektromaqnit klapan.
4 pozisiyalı klapan |  | Çuxurda dörd pozisiyası olan elektromaqnit klapan.
Mərkəz mövqedə axın nümunəsi | Bağlanma mərkəzi (Bütün port blokları) |  | Bütün portlar neytral vəziyyətdə maye axını üçün bağlanıb. Aktuatoru neytral mövqedə dayandıra bilər. Digər aktuatorlarda nasos mayesini istifadə edə bilərsiniz.