(Şəkil 5) Kəsilən cərəyan və gərginlik

Şəkil 5-də kondensatorun minimum qiyməti aşağıdakı düstur vasitəsilə müəyyən edilir;

Burada, K = RMS/ortalamaE-də pulsasiya, RL=Yükün müqaviməti, F = tezlik.

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun təcrübə edin.
2. Təlim mexanizminə icazəsiz toxunmayın.
3. Yanlış bir şey baş verdikdə təlimatçını dərhal xəbərdar edin.

Təcrübə mərhələləri

1. Eksperiment 1. Yarım və tam dalğalı düzləndirmə (bir faza)

(1) Tələb olunan təcrübə

1 | Verilmiş dövrəyə müvafiq qaydada elektrik şəbəkəsini qoşun və yoxlayın.

(2) Prosedur

1 | “Yarım və tam dalğalı düzləndirici (N0-13)” lövhəsini lövhənin montaj qaydasına uyğun quraşdırın. Şəklə baxın. Enerjinin dəyişdirici açarını solda OFF-da saxlayın və 220V ikisimli naqili qurğuya qoşun.