2. Funksiya bloku (Sayğac)

(1) | Yuxarı / Aşağı sayğac
1 | CU ON “QOŞULU” vəziyyətdə olanda, sayğac bir-bir artır, CD ON “QOŞULU” vəziyyətdə olanda, sayğac bir-bir azalır və sayğac qurma dəyəri və ya “0”, çıxış ON “QOŞULU” vəziyyət funksiyasında olacaq.

Blok sistemi

(Şəkil 8) Yuxarı/aşağı sayğac

Up counter - Yuxarı sayğac
Down counter - Aşağı sayğac
Setting value load - Qurma dəyərinin yüklənməsi
Current counter value - Cərəyanın sayğac dəyəri

Up counter output - Yuxarı sayğac çıxışı
Down counter output - Aşağı sayğac çıxışı
Setting value - Qurma dəyəri

(2) | Yuxarı/Aşağı sayğac:
1 | Nümunə: Sayğac qurma dəyəri olacaq və ya “0” olacaq, proqramın işıqlarda davam etməsini təmin edin.