(6) | SFC (Sequential Function Chart) ) və ya AFX (Ardıcıl funksiya xəritəsi)
1 | Post skanlama: Hərəkət deaktiv edildikdə, həmin hərəkət yenidən skanlanır. Hərəkət proqramının başlanğıc hissəsində kontakt (0 dəyərli kontakt) varmış kimi skan edildikdə kontaktlardan ibarət proqram çıxışı 0 olacaq. Funksiya, funksiya bloku, A, R çıxışı və s. daxil edilmir. Bu şəkildə post skan 0 olanda C və %Q0.0.0 isə 0 olacaq.

(Şəkil 5) Post skan

2 | Hərəkət təsnifatlandırıcısı: Hərəkət istifadə edilən zaman hərəkət təsnifatlandırıcısına riayət edilməlidir. Addımın hərəkəti təyin edilən təsnifatlandırıcıya müvafiq olaraq icra edilən yeri və vaxtı müəyyən edir. Hərəkət təsnifatlandırıcı növləri aşağıdakı kimi qeyd edilir:

- N (Saxlanılmayan). Hərəkət yalnız mərhələ aktiv olan zaman yerinə yetirilir

(Şəkil 6) Hərəkət tasnifatlandırıcısı

- (Qurun). addım aktiv edildikdən sonra hərəkətə davam edir. (hərəkət R təsnifatlandırıcısı ilə yenidən qurulur).