Təlim təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun həyata keçirdin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş versə, zəhmət olmasa təcili olaraq təlimatçıya bildiriş edin.
4. Elektrik boru kəməri üçün maşın və alətlər ilə işləyərkən ehtiyatlı olmağınız xahiş edilir.
5. Məftil sistem cihazını yoxlayarkən və ya elektrik dövrəni dəyişərkən elektrik qaynağını mütləq kəsmək lazımdır.
6. İstismar sınağı üçün dövrədəki elektrik enerjisindən əvvəl qısa qapanmanı və ya sınaq cihazı olmadan təsdiq edin.

Təcrübə mərhələləri

1. Elektrik işıqlanma və icazə dövrəsi

(1) Elektrik işıqlanma və icazə dövrəsi

Kabel, PVC boru kəməri, PE boru kəməri, CD boru kəməri və polad boru kəmərin emal edilməsi

Elektrik işıqlanma dövrəsinin tək yollu, üç yollu və dörd yollu ayırıcı ilə işlədilməsi

Elektrik sinqal dövrəsinin vaxt tənzimləyicisi və rele ilə işlədilməsi

(2) Təcrübə işinə hazırlıq

Çertyojların işlədilməsini təmin edin.

Tələb olunan materialları və lazımi alətləri hazırlayın.

Təchiz ediləcək materialları təsdiq edin.

(3) Hər bir materialın vəziyyətini, yerini işarələyin və onu sabitləyin.

Hər bir materialın vəziyyətini, yeriniçertyojun təlimatına uyğun olaraq işarələyin.

Hər bir materialı işarə yerinə bərkidin, çertyoja uyğun olan üfüqi və şaquli vəziyyəti təsdiq edin.

(4) Kabeli və kəməri (kabel kanalını) quraşdırın.

Bütün kabel və kəmər yuvaları daimi yerdə bərkidilməlidir.

Bütün kəmərlər birləşdirmə qutusuna və ayırıcı qutusuna salınmalıdır.