3 | Pnevmatik idarəetmə silsiləsi ilə siqnalın aradan qaldırılması, daha az klapanların istifadə edilməsi üçün sistemin tərtib edilməsi, qənaətcil və idealdır. Digər tərəfdən, sistemi tərtib etmək və problemin olduğu yerləri tapmaq çətindir. Beləliklə, sistemin tərtibatında bir neçə klapan tələb edilsə də pnevmatik idarəetmə silsiləsindən istifadə edərək, problemləri aradan qaldırmaqda etibarlılıq və rahatlığı təmin edən bir sistem hazırlasanız, siqnal təkrarlamasının qarşısını almaq olar. Pnevmatik nəzarət silsiləsi klapan birləşmələrində konfiqurasiya edilə bilər və onlar pnevmatik avadanlıq istehsalçısı tərəfindən istehsal olunan kompakt kommersiya pnevmatik idarəetmə silsiləsindən istifadə edərkən əlverişlidir. Professional bilikləriniz olmasa da ardıcıl kompakt idarəetmə silsiləsindən istifadə edə bilərsiniz və sistem konfiqurasiya giriş / çıxış borularının tamamlanması ilə edilə biləcəyi üçün onları tez bir zamanda yığa biləcəyiniz bir üstünlük vardır. Ən çox yayılmış pnevmatik idarəetmə zəncirləri kaskad c-dir.
(1) | A+B+B-A-dövrəsi. 2 aktuatoru ehtiva edən sistemdə və ya dəzgahların əksəriyyətində əsasən sadə iş və ya yarı avtomatdan istifadə olunur. Eyni şəkildə sistemdə ən çox görülən əməliyyat sırası A + B + B-A- dir. Çünki A silindri iş prosesinin hazırlanmasını və ya bir obyektin tutulmasını təmin edir, sonradan silindr B əsl işi idarə etmək üçün hərəkətlər edir.

Cylinder A - Silindr A
Cylinder B - Silindr B

(Şəkil 7) Əməliyyat diaqramı

Cylinder A - Silindr A
Cylinder B - Silindr B