Kontakt C2 (1-2,3-4,5-6) da həmçinin M1 mühərrikini enerji ilə təmin etmək və çalışdırmaq üçün bağlanacaq.(Şəklə baxın). Eyni yolla ani vaxt nizamlayıcı kontaktı TR1 (1-3) istismarın ikinci mərhələsini hazırlamaq bağlanacaq.

- 3 Mərhələli ardıcıl nəzarətin nəzarət dövrəsi. TR1 vaxt nizamlayıcısının əvvəlcədən quraşdırma vaxtından sonra, gecikmə kontaktı TR1 (8-6) bağlanacaq. Bu C2 kontraktoru, TR2 vaxt nizamlayıcısını və B lampasını enerji ilə təmin edəcək. C2 (12,3- 4,5-6) kontaktıM2 mühərrikini çalışdırmaq üçün enerji verilmiş vəziyyətdə bağlanacaq. Adətən dərhal ani vaxt nizamlayıcı kontakt TR2 (1-2),həmçinin, istismarın üçüncü mərhələsini hazırlamaq üçün bağlanacaq. Vaxt nizamlayıcısı TR2- nin əvvəlcədən quraşdırma vaxtından sonra, gecikmə kontaktı TR2 (8-6) bağlanacaq. Bu, birləşdirici C3-ü və pilot lampa C-ni çalışdıracaq.C3 (1-2,3-4,5-6) kontaktı enerji ilə təmin etmək üçün bağlanacaq və M1, M2 və M3 adlı üç mühərriki hamısı çalışarkən istismar bütünlüklə tamamlanır.

Start - işə salın; Delayed contact - Gecikmiş kontakt; instant contact - ani kontakt; Control circuit - nəzarət dövrəsi; Stop - dayandırın

(Şəkil 1) 3 mərhələli ardıcıl nəzarətin nəzarət dövrəsi

- 3 mərhələli ardıcıl nəzarətin enerji dövrəsi. Bütün işin enerji təminatını dayandırmaq üçün dayan düyməsinə basın. Ardıcıl nəzarət mühərrik starteri digər dövrənin işini müəyyən etmək üçün bir sıra şərtlərdən istifadə edən kompleks mühərrik nəzarət dövrəsini hissəsi kimi çalışdırmağa imkan yaradır. Şəkil1 dövrənin bu növünün nümunəsini göstərir. Bu şəkildəki dövrələr məftil sistemi diaqramında və pilləli diaqram formasında göstərilir. Məftil sistemi diaqramından müəyyən edilməsi çətin olan işin ardıcıllığını göstərərkən pilləli diaqramın əhəmiyyətini başa düşməyə həqiqətən başlamaq olar. Məftil sistemi diaqramı hələ də vacibdir. Bu da ona görədir ki, bu, nasazlığın aşkarlanması müddətində istifadəsinə lazım olacaq bütün bağlantı uclarının sahə üzrə məftil ilə birləşmələrini və yerlərini göstərir.