(Şəkil 1) İkili təzyiq klapanı

2. Loqistik dövrə

(1) | AND dövrəsi. AND 2-dən çox girişə malik olan bir dövrədir, yalnız bütün girişlər mövcud olduqda çıxışa imkan verir. Bu, həmçinin, ardıcıl dövrə və ya eyni anda idarəetmə dövrəsi adlanır. AND dövrəsi əsasən təhlükəsizliyin idarə edilməsi, bağlantının idarə edilməsi və ya yoxlama funksiyası üçün istifadə olunur. Xüsusilə, işçinin əlini təzyiq dəzgahında qorumaq üçün 2 əməliyyat düyməsi istifadə olunur və onlar yalnız 2 əl hər iki düyməni basdıqda işləyirlər. Beləliklə, bu dövrə 2 əllə işləyən dövrə adlanır. Şəkil 2-də AND dövrəsi 2 əməliyyat düyməsini basdıqdan sonra, HV1 və HV2 klapanları paralelləşir, silindr 5/2 yollu pnevmatik idarəetmə düyməsi ilə 2 təzyiq klapanında hər bir siqnalı idarə edərək silindri geri və irəli hərəkət etdirir.

(Şəkil 2) AND2 təzyiq klapanından istifadə edən dövrə

(2) | OR dövrəsi. 2-dən çox giriş siqnalına malik olan bir dövrədə siqnallardan biri aşkar edildikdə çıxışa imkan verən dövrə OR dövrəsidir. Şəkil 3 2 giriş siqnalı olan yardımçı klapana malik OR dövrəsini göstərir. Yardımçı klapan 2 hava girişi və bir çıxışı olan bir klapandır. Daxilində 1 və ya 2 giriş siqnalı mövcud olduqda, sıxılmış hava göndərən çıxış 2 yoxlama klapanının birləşməsi olan bir OR klapanıdır, ona görə də ona ikiqat yoxlama klapanı deyilir. Şəkil 3-də əl ilə işləyən HV1 klapanı ON olduqda, sıxılmış hava, yardımçı klapanın X portuna gedir, A çıxışından çıxır, 5/2 yollu klapanın Z portunda fəaliyyət göstərir və silindr irəli hərəkət edir. Və həmçinin HV2 ON-dur. Hava yardımçı klapanın Y portuna gedir, A portundan çıxır, Z portunda fəaliyyət göstərir, silindrin irəli hərəkətini təmin edən 5/2 yollu klapanı açır. Eyni şəkildə, OR dövrəsi əl və ya avtomatik seçim dövrəsi və ya pultla əməliyyat və s. kimi müstəqil əməliyyatlarda istifadə olunur.