(a) Qrup 2
(b) Qrup 3
(c) Qrup 4

(Şəkil 3) Hər bir qrupun kaskadı

(Şəkil 4) A+B+B-A- dövrəsinin tamamlanması

Şəkil 4-də əməliyyat ardıcıllığı aşağıdakı kimidir. Başlanğıc vəziyyətdə bütün silindrlər geri qaytarılır, O2 çıxış xəttində sıxılmış hava siqnalı və O1 RV yaddaş klapanı vasitəsilə çıxır. Başlanğıc siqnalı HV-ə basarkən, RV, hava siqnalı LV1 vasitəsilə yaddaş klapanı RV-nin i1 kimi fəaliyyət göstərir. Nəticədə, O1-də çıxış siqnalı mövcud olur.