### 1. Qarşılıqlı tək silindr dövrəsinin işlədilməsi I

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Tək silindrin arxaya və önə hərəkətinə dair 5-dən artıq yanaşmanın izahını verəcək;
2. Qarşılıqlı silindr dövrəsini yaxşı işlətmək üçün qarşılıqlı dövrəni, 3/2 yollu klapanı və cəld çıxış klapanını yaxşı konfiqurasiya etməyi bacaracaq.

Təcrübə materialları:

1. Boru;
2. Sıxılmış hava.

Avadanlıq və alətlər:

1. Tək silindr;
2. 3/2 yollu əl ilə idarə olunan klapan;
3. 3/2 yollu hava təzyiqi ilə idarə olunan klapan;
4. Sürəti idarə edən klapan;
5. Cəld çıxış klapanı;
6. Hava kompressoru idarəetmə hissəsi;
7. İş lövhəsi.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Pnevmatik silindrlərin tipləri

(1) | Tək silindr. Tək silindr hava təzyiqini irəli istiqamətdə istifadə edir. Geri hərəkət üçün yay, porşen, özü yüklənən çubuq və ya xarici qüvvəyə əsaslanır. (Şəkil 1) Geri hərəkəti yayla təmin edilmiş tək silindr təsvir edilmişdir. Yay sayəsində, məsafə silindrinin irəli-geri hərəkətləri maksimum 150 mm-də məhdudlaşdırılır. Bu, sıxmaq, basmaq, çıxarmaq və digər məqsədlər üçün istifadə edilə bilər.

(Şəkil1) Tək silindr

(2) | Hava silindri diaqramı təsvir edilmişdir. KS B 0054 (Koreya standartları)-hava təzyiq silindrinə aid diaqram simvollarını müəyyən edir.