İdarəetmə dövrəsinin aşağıdakı kimi doldurulması:

1 | Birincisi, qalın, ya üfüqi, ya da şaquli olmaqla iki ədəd paralel idarəetmə xəttini çəkin və xətlər arasında, əməliyyat addımları üçün çox sayda relelər yerləşdirin.
2 | Ardıcıllığın tamamlama siqnalının ən son addımını LS3 ilə və başlanğıc siqnalını R1 ilə birləşdirin və R1 özü saxlamağa imkan verin.
3 | Əsas dövrədə birinci addım A + Şəkil 3 sıra 9-u əldə etmək üçün R1 siqnalını sol1ilə R1 kontaktı vasitəsilə birləşdirin.
4 | Silindr A irəliyə doğru hərəkət edərsə, LS2 limit düyməsi işə düşür, LS2 və R1-in əvvəlki siqnal kontaktı hissə-hissə R2 ilə birləşdirilir, R2-ə özünü saxlamağa imkan verin (şəkil-3-ün 3 və 4-cü sıraları)
5 | B+ davam etdirmək üçün əsas dövrədə R2 kontaktı vasitəsilə o siqnal ilə birləşir.
6 | 2-ci addımın tamamlanması və əvvəlki R2 siqnalı olan LS4 siqnalının hissə ilə birləşdirilməsi və R3- ün özünü saxlaması. (Şəkil 13, sıra 5, 6) Eyni siqnal ilə A - edilməlidir. Bunu etmək üçün, R3-ün kontaktını silindr üçün elektromaqnit mexanizmin yuxarısında sol1-də daxil edilməlidir. (Sıra 9)
7 | 3-cü addımın tamamlanmasından sonra, A-, LS1 limit düyməsi işə salınır, LS1 və əvvəlki R3 R4 ötürücüsü ilə birləşdirilir və R4 özünü saxlayır (Şəkil 13-də sıra 7 və 8). Bu siqnalla B-ə keçmək lazımdır.
6 | -da olduğu kimi, əsas dövrədə sol2-dən yuxarıda R4-ün kontaktı ilə kontakt “b”-ni birləşdirir və son addımın tərtibatı başa çatdıqda özünü saxlamanı davam etdirmək lazımdır. Bunu etmək üçün, R4-ün son addımın “b” kontaktını R1-in ötürücü halqasının 1-ci addımı və özünü təmin edən xətt arasındakı kontakt ilə birləşdirin. Eyni şəkildə, bir dövrənin tərtibatını tamamlayarkən tərtibat yolları aşağıdakı kimi işarə edilir. Yəni, bir dövrə tərtibatını tamamlama əməliyyatına əsasən, tərtibat yolları aşağıdakı kimi işarə edilir. Onlar əsasən özləri tərəfindən dəstəklənir. A irəli siqnalı yerləşdirilir, əsas dövrənin elektromaqnit kontaktı ilə ötürücünün “a” kontaktı birləşdirilir. Əsas dövrənin elektomaqnit dövrəsinin yuxarısında yerləşən qayıtma siqnalı ötürücünün “b” siqnalı ilə birləşdirilir. Sonuncu addımda, ötürücü işə salındıqda, bütün ötürücülərin özünü təmin etməsindən azad olunması ilə konfiqurasiya edilir.

(Şəkil 3) Elektrik dövrəsi OF A+B+A-B-