(Şəkil 5) PLC proqramı

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun olaraq təcrübəni yerinə yetirin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəyə qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını dayandırın.
4. Torpaqlama və neytral kabelləri qarışdırmayın.
5. Cihazın neytral kabeli digər cihaza qoşulu olduğu təqdirdə onları birlikdə birləşdirməyin.
6. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş verərsə, zəhmət olmasa, təcili olaraq təlimatçıya bildirin.
7. Təlim tamamlandıqdan sonra kompüteri söndürün

Təcrübə mərhələləri

1. Səviyyə nəzarət cihazı

(1) | Məqsədlər:
1 | XG5000 proqram tərtib edən proqramlaşdırma alətidir, icra sənədini hazırlayır, sənədi PLC-ə ötürür, PLC məlumatını yoxlayır və səhvləri tapıb düzəldir.
2 | XG5000 çoxsaylı sənəd interfeysi (MDI) metodunu istifadə edir. Belə ki, bu qaydayla bir neçə proqramı eyni vaxtda tərtib etmək və səhvləri axtarıb ləğv etmək mümkün olsun.

(2) | Avadanlıq, alətlər və materiallar:
1 | PLC treyneri (XG5000 seriyası)
2 | PC
3 | XG5000 proqram aləti

(3) | Tələblər:
1 | X1 artıq yük siqnalı qəbul edilən zaman bütün dövrələr dayandırılır və BZ 1 saniyə aralığı ilə siqnal verir
2 | PB3 sıxılarkən PL6 1 saniyəlik intervallarla yanıb sönür. LS1 siqnalı qəbul edərkən PL4-ün işıqları yanır və LS2 siqnalı qəbul edərkən PL5-in işıqları yanır