3. A+B+A-B- dövrəsinin əməliyyatı

1) | Şəkil 1 silindrlərin irəli və geri hərəkət silindrinin hər bir hissəsini aşkar etmək üçün 3/2 yollu limit klapanı quraşdıraraq sərbəst port siqnalı ilə işlədildiyini göstərir. Aşağıda sadalananlar əməliyyat qaydasını göstərir.
(2) | Ön mərhələ: A və B silindrləri tamamilə geri çəkildikdən sonra, LV1 və LV3 silindr çubuqlarının sonunda ON düyməsinə basılır.
(3) | Mərhələ 1: HV başlama siqnalı düyməsini basarsanız, hava təzyiqi HV və LV3-dən keçir, MV1-in Z-ə təsir göstərir, MV1 mövqeyini dəyişir və A silindrini hərəkət etdirir.
(4) | Mərhələ 2: silindr A irəli hərəkət edərsə, LV1 və LV2 sırayla söndürülür və ON olur, buna görə də LV2-nin pnevmatik siqnalı MV2 mövqeyini dəyişir, silindr B isə irəliləyir.
(5) | Mərhələ 3: B silindri irəli hərəkət edərsə, LV3 və LV4 sırayla OFF və ON olur. LV4- dən gələn siqnalı qəbul edən MV1 başlanğıc mövqeyə qayıdır, beləliklə silindr A geri çəkilir.
(6) | Mərhələ 4: Silindr A geri çəkilərsə, LV2 və LV1 sırayla OFF və ON olur. MV2, LV1 tərəfindən sıfırlanır, silindr B isə geri çəkilir.

4. Dövrə təlimini bitirin

(1) | Məşq zamanı istifadə edilən borunu yığışdırın.
(2) | Silindr və cihazları nizamlayın.

Qiymətləndirmə testi

Qiymətləndirmə standart meyarları | Bəli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: Ardıcıl idarəetmə sisteminə dair 2-dən artıq yanaşmanı izah etdi? Ardıcıl idarəetmə dövrəsi A+B+A-B konfiqurasiya etdi? Ardıcıl idarəetmə dövrəsi A+B+A-B birləşdirdi? Ardıcıl idarəetmə dövrəsi A+B+A-B yoxladı? Ardıcıl idarəetmə dövrəsi A+B+A-B işlətdi? Təcrübəni bitirdikdən sonra silindr, klapan və s. nizamladı? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) -Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq məşqi yerinə yetirə bilmədi