(4) 3 Voltmetr metodu. Dövrə yaradılır. (Şəkil (b))

1 | Paralel vəziyyətdə olan əsas rezistoru V2 voltmetri ilə birləşdirin və enerji ölçənin cərəyan bağlantı ucunu yükün ardınca birləşdirin.
2 | v3, v1 voltmetri, enerji ölçənin gərginlik bağlantı ucunu, və paralel vəziyyətdə olan yükü birləşdirin.
3 | Qalan dövrəni Şəkil (b)-də göstərildiyi kimi yaradın.

(5) Enerjini ölçün.

1 | Əsas müqavimət R müəyyən sabit dəyərə sabitləşdirilir.
2 | Hər bir cihazın göstəricisini oxumaq üçün induksiya gərginlik nizamlayıcısını aşağı gərginlikdən 5V aralıqlarla yüksəldin və cədvəldə qeyd edin.
3 | Enerjini və enerji faktorunu əlaqədar ifadə ilə hər bir voltmetrin göstərilmiş dəyərlərinə uyğun olaraq hesablayın və qeyd edin.
4 | Enerjini söndürün və konfiqurasiya edilmiş dövrəni sökün.

3. Üç fazalı enerjinin ölçülməsi.

(1) Təcrübi təcrübə üçün hazırlıq görün.

1 | Təcrübi təcrübə üçün lazım olan alətlər və materialları hazırlayın.
2 | Müxtəlif cihazları kalibrə edin.
3 | Əsas müqavimət R-in dəyəri yük müqaviməti ilə eyni olmaq üçün hazırlanır.
(2) | Təcrübi məşq üçün hazırlıq görün.
1 | Tətbiq üçün lazım olan alətlər və materialları hazırlayın.
2 | Hər bir cihazı kalibrə edin.

(3) 3 enerji ölçən metodu. Dövrəni konfiqurasiya edin.

1 | R faza enerji keçirici məftili və T faza enerji keçirici məftili cərəyan (yerdən) elektrik bağlantı ucuna və digər cərəyan elektrik bağlantı ucuna (A) yükə birləşdirin.
2 | R fazalı yük tərəfinin cərəyan elektrik bağlantı ucunu gərginlik qovşağına birləşdirin.

Cərəyan | Elekrtrik gərginliyi
V1(V1Göstərici dəyəri) | V2(V2 Göstərici dəyəri) | V3(V3 Göstərici dəyəri)

Göstərici dəyəri | vatmetr | Enerji faktorunun hesablanması | Enerjinin hesablanması