(Şəkil 5) Sadə nəzarət dövrəsi və tərkib hissələri

(3) | İkili məftilin nəzarəti. İkili məftil nəzarət dövrəsi, növünə görə, aşağı gərginlik ayıran dövrədir. Gərginliyin azalması və itkisi mühərriki dayandırır, lakin enerji nominal dəyərinə qayıdan zaman, mühərrik yenidən işə salınacaq. Yenidən işə salınmanın bu növü həm şəxsi heyətə, həm də maşın avadanlığına enerji xəbərdarlıq etmədən qayıda bilməsinə görə təhlükəsiz qəza ola bilər. Dövrənin bu növü şəkildə göstərilir.

(Şəkil 6) İki məftilli nəzarət

(1) | Üçməftilli nəzarət. Üçlü məftil dövrəsi ani (qısa müddətli) İŞƏSAL_DAYANDIR kontaktı və saxlayıcı dövrə bloklaması, və ya İŞƏSAL düyməsi ilə saxlayan kontaktı düymənin buraxılmasından sonra enerjini verilməsini davam etdirmək məqsədi ilə istifadə edir. Sxemin bu növü aşağı gərginlikli qorumanı təmin edir. Aşağı gərginlikli vəziyyət və ya gələn enerji itkisi starterin “atmasına - xarab olmasına” səbəb olacaq. Şəkil 30 üç məftilli LVP nəzarət dövrəsini göstərir.