Sinifləndirmə | Simvol | İzahı
Elektromaqnit mexanizmlərin sayı | Tək elektromaqnit mexanizm |  | Bir klapanlı elektromaqnit klapan
İkili elektromaqnit mexanizm |  | İki klapanlı elektromaqnit klapan
Əməliyyat | Birbaşa fəaliyyət |  | Elektromaqnit mexanizm toplusu ilə əməliyyat
Pilot əməliyyatlı |  | Elektromaqnit mexanizm maye təzyiqini idarə etmək üçün pilot klapanı aktivləşdirdi.
Enerji təminatı | Gərginlik*Tezlik | Halqanı aktivləşdirmək üçün enerji təminatından istifadə et AC 110, 220[V], və DC 12, 24[V].Tezlik 50, 60[Hz] və s.

2. Elektromaqnit klapandan istifadə edən hidravlik idarəetmə

(1) Tək hərəkətli silindr idarəetməsi

Tək hərəkətli silindri idarə etmək üçün bir 3 portlu birbaşa klapan və ya iki 2 portlu birbaşa klapan lazımdır. Şəkil 1 3portlu, 2 pozisiyalı elektromaqnit klapan ilə hidravlik tək hərəkətli silindri göstərir. Hidravlik silindri aktivləşdirmək və idarə etmək üçün müxtəlif növ elektrik təyinatlı tərtibatlar vardır. Hidravlik silindri idarə etmək üçün elektrik dövrəsini hazırlamağa çalışarkən, ilk növbədə sxemlərə hidravlik dövrə yerləşdirilməlidir.

(Şəkil 1) Hidravlik dövrə
(Şəkil 2) Birbaşa dövrə
(Şəkil 3) Dolayı dövrə

Şəkil 2, şəkil 1-də göstərilən hidravlik dövrəni idarəetmək üçün olan bir elektrik dövrəsini göstərir. Şəkil 2-dəki dövrə, Silindrini idarəetmək üçün elektromaqnit klapan içində elektromaqnit mexanizmdə elektrik cərəyanını keçirmək üçün təkan düyməsindən istifadə edir. Bu, birbaşa idarəetmə dövrəsi adlanır. Şəkil 3-də olan dövrə dolayı idarəetmə dövrəsidir və adətən birbaşa idarəetmə dövrəsinin yerləşdirilməsində çətinlik olduqda yerləşdirilir. Bu dövrədə təkan düyməsini sıxmaqla, ötürücüyə enerji veriləcəkdir və ötürücü silindri tənzimləmək üçün elektromaqnit mexnizmə enerji verəcəkdir.