(Şəkil 2) Ötürücünün struktur diaqramı

Fixed dontact (b) - Fiks edilmiş kontakt
Movable contact – Hərəkətli kontakt
Fixed contact - Fiks edilmiş kontakt
Coil - Sarğı
Return spring – Qayıtma yayı

(a) İlkin vəziyyət

(b) Fiks edilmiş kontakt

(2) | Şəkil 2 bir elektromaqnitdən ibarət olan ötürücünün, geri çəkilən yay və kontaktın strukturunu əks etdirir. Kontakt bölməsində kontakt “a” və kontakt “b”, onların arasında hərəkət edə bilən kontakt “c” mövcuddur. Onun ilkin vəziyyətdə işləməyi (a)- da göstərildiyi kimi kontakt “c” və kontakt “b”-nin birləşməsidir. Əgər (b)-də göstərildiyi kimi elektrik cərəyanı keçə bilərsə, metal elektromaqnitə çevrilir və hərəkət edə bilən kontaktın sıxıldığı hərəkətli metal lövhəni cəlb edir. Beləliklə, hərəkət edə bilən lövhənin ön ucundan hərəkətli kontakt çıxarılır və kontakt “a”-ya bərkidilir, sabit kontakt “b” isə açıqdır. Əgər halqadakı cərəyan söndürülər, metal süzgəc demaqnitizasiya edilərsə, “b” vəziyyətinə, yəni başlanğıc halına geri qayıdır. Cərəyanda ON və ya OFF olub-olmamasından asılı olaraq, o ya elektron ötürücü hərəkətli kontakta “a”, ya da kontakt “b” ilə təmas qurur. Bu da öz növbəsində cərəyanın ötürülməsini və ya dövrəsini bağlayır.

(Şəkil 3) Ötürücünün əsas işi

(3) | Şəkil 3 kontakt “a” və “b” ilə ON və OFF çevrilən dövrəni göstərir. Aşağıda yazılanlar onun necə işlədiyini izah edir:
1 | İlkin vəziyyətdə, 2-ci sırada L1 ötürücünün qoşulmasına qədər OFF vəziyyətində olur, 3-cü sırada L2 isə ON.