Təcrübə mərhələləri

1. Tranzistorun (BJT) ölçü cihazının yoxlanması. Rezistorla ölçü.

(1)İkiqütblü tranzistorlar həm PNP, həm də NPN üçsəviyyəli yarımkeçirici "qatı"ndan qurulur. Beləliklə, tranzistorlar şəkildə göstərildiyi kimi çoxfunksiyalı ölçü cihazının "müqavimət"i və ya "diod yoxlama" funksiyası ilə yoxlanıldıqda qarşı-qarşıya qoşulan iki diod kimi qeydə alır.

(2) Bazada qara mənfi (-) çıxışlara malik aşağı müqavimət oxumaları PNP tranzistorun bazasında N tipli materiala uyğundur.

(3) Bu simvolda N-tipli material, bu nümunədə baza kimi verilən baza emitter keçidinin oxu ilə işarələnir.

(4) P tipli emitter, baza emitter keçidi oxunun digər ucuna uyğun gəlir. Kollektor emitterə çox bənzərdir və PN keçidinin Ptipli materialıdır.

(5) Çoxfunksiyalı ölçü cihazları davamlılığı yoxlayan iki ayrı funksiya ilə təchiz olunur: hər biri öz məqsədi ilə müqavimət və "dioda nəzarət".

(6) Ölçü cihazınız təyin edilmiş "dioda nəzarət" funksiyasına malikdirsə, "müqavimət" diapazonundan daha çox istifadə edin və ölçü cihazı yalnız cərəyan nəql edibetmədiyini deyil, həm də PN keçidinin faktiki düz gərginliyini göstərəcəkdir.

(7) Əlbəttə ki, ölçü cihazının oxumaları NPN tranzistoru üçün tam əksini göstərəcəkdir (digər yolla qarşı-qarşıya gələn hər iki PN keçidi ilə).

(8) Bazada qırmızı (+) çıxışla aşağı müqavimət oxumaları PNP rezistoru üçün “əks” vəziyyətdir. Əgər “dioda nəzarət” funksiyasına malik çoxfunksiyalı ölçü cihazı bu sınaqda istifadə edilərsə, nəticə ondan ibarət olacaqdır ki, emitter-baza keçidi kollektor-baza keçidinə nisbətən bir az çox düz gərginlik düşümünə malik olur.

(9) Emitter kollektordan fərqli olaraq yarımkeçirici materialın daha çox qarışıq hissəsidir və baza keçidinin daha yüksək düz gərginlik düşümü hasil etməsinə səbəb olur.