Om qanunu təkcə DC dövrələrində keçərli deyil, eyni zamanda AC dövrələrində də keçərlidir. V gərginliyi və yük müqaviməti R olan DC dövrəsi şəkildə təsvir edilir. DC dövrələrinin nümunəsi.

(4) Güc : Güc elektrik cərəyanı ilə görülən işin vaxt dərəcəsidir (normasıdır). Enerji P simvollu hərflə göstərilir. Ölçü vahidi vat (W)-dır. Enerji aşağıdakı qayda üzrə hesablanır:

P = 12 x R = E2 / R = E x I....................... vat (W)

Qeydlər: Yuxarıda göstərilən ifadə DC və ya AC dövrələri üçün bərabər səviyyədə müvafiqdir. Lakin, AC dövrələrində enerji həm səmərəli enerji, həm real enerji və həm də reaktiv enerji kimi göstərilir.

2. Kirxov qanunu Om qanunu ilə birlikdə

(1) | Giriş. Dövrədə mürəkkəbliyin əmələ gəlməsinə baxmayaraq və ya dövrədə bir gərginlik qaynağından daha artıq olmasına baxmayaraq Kirchhoff qanunu şəbəkə problemlərinin həll edilməsində zərurət təşkil edir.
(2) | Kirxofun gərginlik qanunu KGQ
1 | Kirxorfun gərginlik qanununda bildirilir ki, qapalı dövrəyə tətbiq edilən gərginlik dövrədəki gərginlik damcılarının miqdarına bərabərdir.
2 | İstənilən qapalı gərginlik ətrafında bütün gərginliklərin cəbri miqdarı sıfıra bərabərdir.

(Şəkil 2) Kirxofun gərginlik qanunu

3 | Şəkildə (a) artan gərginlik və ya Mənbənin gərginliyi 10V-ir və gərginlik damcıları R1 və 82-yə eninə olan gərginliklərdir. Ona görə l0V = 3V + 7V-dir.
4 | Şəkil (b)-də pozitiv istiqamətin qəbul edilməsi EB müsbət terminalından saat əqrəbi istiqamətidir. Ent və E112-nin EB-yə qarşı əks qütblüyü var. Bu səbəblə ən qapalı elektrik konturlu gərginliyin miqdarı EB - ER1 - ER2 = 0-dır.
(3) | Kirxovun cərəyan qanunu (KCQ): Kirxovun cərəyan qanununda bildirilir ki, birləşməyə daxil olan cərəyanların miqdarı birləşmədən ayrılan cərəyanların miqdarına bərabərdir. Ümumi birləşmə və ya şəkildəki A nöqtəsinə düyün (kəsişmə) nöqtəsi deyilir.